자동차 등록 번호판 및 봉인 제작 관리 실태 점검표

업 체 명:

점검일시:

점검항목	확인사항	규 격	점검결과	적합여부
번 호 판	재질, 규격, 색상	한국교통안전공단 품질·성능검사증
	무인단속장비시스템 차량번호인식시스템 식별과 인식여부	도로교통공단 검사증 (페인트식, 필름부착식)
봉인장치	봉인의 지름	소형: 10mm 내지 12mm 대형: 20mm 내지 25mm
	봉인의 높이	소형: 6mm 내지 8mm 대형: 7mm 내지 10mm
	봉인의 표시	정부 마크 표시 등 상태
	재질	일반구조용압연강재 (SS34또는 SS41)
	보관, 수불 등 관리실태
기타 사항
건의 사항

점검자   직             성명            (서명)
직             성명            (서명)

확인자   직             성명            (서명)