「금천구 안양천 구간」

도시경관개선사업 중간보고회 자문 의견

□ 자문일시 : 2019.9.06.(금) 14:00~

□ 자문장소 : 도시관리과 회의실(서울시청 서소문청사 2동 3층)

□ 자문위원 : 5명

□ 자문의견

<금천구 안양천 구간 경관사업 설계용역 중간 자문>

❍ 기존 시설 개선계획

- 구간별 이용방향, 공간적 성격, 주민들의 요구사항 등의 분석을 전제하기 바람

- 기존시설의 문제점 혹은 정비필요성에 대한 언급 요망함

- 이용자들의 수요, 요구사항 등이 반영된 공간과 시설계획 추구하기 바람

- 운동시설은 예산 중 공사에 소요하는 비용이 차지하는 비중의 정도에 따라 리모델링 수준으로 하는 것도 필요하나 예산 비중에 부담이 되지 않은 것이라면 통합 가능함

- 교각 하부의 사초류 식재는 식물 생육에 지장을 줄 것이므로 깔끔하게 개선하는 방법으로(17페이지) 검토하기 바람

- 대상지 규모가 크기 때문에 시설·구조물 정비를 위한 선택·집중 하기 바람 (ex.  장기적 관점에서 현 사업에서는 공간정비, 다음단계에서 수문등과 같은 각 시설의 정비, 다음 단계에서 야간경관 계획 등과 같은 계획을 세울 필요가 있음)

- 하천 둔치 내 기존시설 개선을 통한 새로운 공간 창출은 해당부서에서 하고 경관 악화 부분만 경관개선 차원에서의 집중하기 바람

- 안양천 자체가 습지인데 둔치 내에 습지를 조성한다는 것이 경관개선 효과 미지수이므로 제고하기 바람

- 생태습지(연못)는 인위적 시설에 해당되고, 수문의 진·출입부 계획. 치수막 계획 등이 사후 관리문제도 고려해야 함. 오히려 하천 쪽으로 관찰 가능한 방안을 마련해 보는 것이 바람직할 것임.(ex, 관찰 대, 테크시설 일부구간)

❍ 수변접근로 개선계획

- 수변 접근로(램프)의 경사로 구조물에 경관패널 등을 설치하여 단면이 축소되는 것은 지양. 대신 구조물 하단에 넝쿨성 식물 식재를 통한 개선을 검토하기 바람

❍ 야간 조명계획

- 야간 공원 조명의 마스터 플랜이 필요하므로 검토하기 바람

· 전반조도 계획(서울시 자연녹지 지역의 조도와 휘도기준 준수)

· 색온도 계획(서울시 공원조명의 색온도 기준 준수)

· 일일 시간대별 운영계획과 철새들이 찾아드는 10~3월까지의 계절별 운영계획을 수립, 생태계에 악영향 최소화

· 시민 안전에도 유용한 합리적인 조명계획 수립

· 주관 미관을 해치지 않는 디자인의 조명기구 선정

- 고가하부 구조물을 투사하여 조명환경 개선 바람직하지 않음. 경관조명은 보행자의 안전 확보 외는 모두 불필요(에너지 문제, 빛공해 양산, 하천 변 자연생태계 망가짐 등)하므로 재검토 하기 바람