「세검정로 6나길 일대 및 창경궁로 21길 일대」 도시경관개선사업 중간보고회 자문 의견

□ 자문일시 : 2019.9.04.(수) 14:00~

□ 자문장소 : 도시관리과 회의실(서울시청 서소문청사 2동 3층)

□ 자문위원 : 5명

□ 자문의견

<종로구 세검정로 6나길 일대 경관사업 설계용역 중간 자문>

❍ 디자인 계획

- 지역 주민들의 생활상(예, 쉼터, 화분, 자투리 땅 등)을 통합디자인의 모티브로 활용 필요

- 주민들의 움직임, 이용 공간 등을 고려한 동선, 공간 배치의 개념 제시

- 지역성을 보다 명확히 하는 형태의 ‘네이밍’ 부여 필요

- 텃밭은 접근 동선과 작업 안정성을 고려하여 조성하고 접근 동선이 어려운 장소는 화단으로 조성하는 것이 바람직함

- 지압 길은 이용성 및 효용성 차원에서 재검토 필요

- 아이덴티티 강화차원의 스토리텔링 및 이미지힐링 부분 강화 필요

❍ 디자인 적용

- 계곡의 오수 노출 배관은 경관적으로 개선 검토, 직접처리보다는 입주민과 협의 조정

- 계단은 높낮이 차이를 보이도록 컬러 대비를 두는 것이 바람직하고, 계단 폭을 좀 더 넓게 설계하는 것이 바람직함

- 계단 난간은 실질적으로 이용가능 하도록 손잡이 부분이 앞쪽으로 설치되어 실질적으로 이용하기 편하도록 할 것

- 평철 난간은 전체 디자인 맥락과 조화를 이루지 못하고 있어 재료, 색채 등을 재검토

- 계단 폭이 나오는 부분은 스툴 같은 간이의자 시설을 하여 작게 쉬는 공간 있으면 좋겠음

- 교량은 치수/이수에 간섭이 없다면 이용안정상 아치형이나 평교형 권장

- 교량 진 입구 부분은 우천이나 눈이 올 경우 기온이 내려가는 겨울철 미끄럼 방지 대책 필요

<종로구 창경궁로 21길 일대 경관사업 설계용역 중간 자문>

❍ 디자인 계획

- 지역 주민의 이용행태를 고려하여 동선계획 및 공간배치 등을 적용, 각 공간의 성격을 명확하게 규명 필요

- 마을 주민의 생활상을 디자인 모티브로 발굴 및 활용 필요

- 순라길 특성과 연계된 공간적 요소 반영과 색채 등 분위기 이외 지역 특성 반영 요소 고려 필요

- 화단, 계단 등을 활용하여 휴게, 커뮤니티 공간을 조성하는 방안 검토

❍ 디자인 적용

- 가내 수공업의 배송을 위하여 차량이나 오토바이 등의 출입이 빈번하므로 바닥재의 그린파트를 통행에 불편함이 없도록 설치 필요

- 식재는 포켓 가든을 적극적으로 이용하여 그린의 요소들이 들어가는 것이 좋으며, 띠녹지/ 자투리 녹지를 최대한 많이 찾아 추가 필요

- 오토바이나 자전거가 무단으로 방치되지 않도록 파킹장소 마련 필요

- 목재 플랜터  도입 시 내구성 강화를 위한 목재 등급 선정과 내구성 처리 필요

- 벤치(주민휴식 공간)에 대한 효용성 재검토 필요(보고서 25페이지)