해등로 녹지연결로 조성 자문 의견서

검   토   의   견

1. 해동로 녹지연결로 주변 식생현황은 전반적으로 양호한 상태이나 식생밀도가 높아 일부 정비가 필요한 상황으로 보이며 교목, 관목 등을 솎아내 개방도 조정 필요 (30% 이상 확보)

2. 등산로 조성 시 이용객들의 안전성 및 편의성을 제고하되 과도한 난간설치는 지양하고 경계부에 지엽이 치밀한 관목 및 소생물의 서식처가 될 수 있는 덤불 숲 검토 필요 (국수나무, 진달래, 화살나무, 붉나무 등)

3. 등산로 조성으로 인해 단절된 부분에 유공관을 매설하여 양서 파충류 등의 소생물의 안전한 이동통로 확보

4. 해동로 녹지연결로에서 수목은 등산객을 위한 경관적 가치뿐만 아니라 이동하는 동물에게 먹이, 은신처, 시각적인 유도를 제공하기에 조류의 먹이자원이 될 수 있으며, 반 음지, 유도가 가능한 식이식물 검토 (교목 : 상수리나무, 팥배나무 등, 아교목 및 관목 : 보리수나무, 생강나무, 쥐똥나무 등)

5. 지속적인 모니터링을 통해 필요시 야생동물의 이동로 확보를 위해 유도울타리 및 확산방지책 설치 검토

2020.  2.  11.

자문위원 :  윤 호 준  (서명)