자율방화점검표(관계인용)

❍ 대상물 일반현황

대상명	주소	건물구조	안전관리자	주용도

❍ 소방안전

구 분	점 검 내 용	점검결과			조치사항
		양호	불량	해당없음
일반사항	내장재의 불연화여부 (거실, 통로 등의 내장재료)
	방화구획의 적정여부 (층별, 면적별, 방화벽, 방화문 등)
	커텐, 카페트 방염 성능 구비여부
	화기사용시설 적정여부 (난방, 취사, 환기설비 등)
소화설비	소화기 각층마다 (걸어서 20m 이내) 배치여부
	압력게이지 녹색부분과 손잡이 노즐상태 이상여부
	소화기 내부 분말 상태 (거꾸로 흔들어 준다)
	주방, 보일러실 천장에 자동확산 소화용구가 있는가
	가스렌즈위의 자동식소화기 노즐위치와 상태여부
	옥내소화전 표시등은 켜져 있는가
	소화전함 내부에 소방호스, 노즐 비치여부
	소화전램프에 전원, 작동에 이상여부
	스프링클러 배관 및 밸브상태여부
경보설비	비상벨, 누전경보기, 가스누설경보기, 자동화재탐지설비, 비상방송설비등의 전원상태 여부
	비상벨 누름스위치와 표시등 감지기 상태여부
피난설비	비상구 유도등 전원과 점등상태 여부
	유도등 표시판의 피난방향 표시는 바르게 되어 있는가
	미끄럼대, 피난사다리, 방열복, 비상조명등 작동여부
	휴대용 비상조명등 비치 및 건전지 방전여부

❍ 피난․방화안전

구 분	점 검 내 용	점검결과			조치사항
		양호	불량	해당없음
피난계획	비상시 이동 유도등 피난계획 작성 여부
	관계기관 연락등 비상연락망 작성 여부
	응급조치등 피난에 따른 비상조치 계획작성 여부
피난시설	피난시설 확보여부
	비상구의 출입문 상태 이상 여부
	비상구의 유도등 및 안내시설물에 대한 이상 여부
	화재 등 긴급한 상황에 대처할 수 없도록 유리창에 쇠창살이 설치되어 있는가(설치시 불량)
방화시설	방화문은 피난의 방향으로 열리는 구조로 설치
	소화기 충전상태 확인
	자동화재 탐지시설 정상작동 여부