자전거 거치대 위치 개선방안

□ 보행에 지장을 최소화하는 방향으로 거치대 설치·관리

○ 시장방침 제255호. 보행자전거과-10125(2013. 8.14)

• 자전거거치대 확대 설치 및 관리 강화계획

- 거치대 설치시 각도 다양화

- 이용수요에 맞는 거치대 위치 조정

□ 보행에 지장을 주지 않는 공간을 활용한 설치

- 교차로 모퉁이, 육교하부 등 보도 내 유휴부지

□ 보도 점유면적 최소화 할 수 있는 거치대 도입

- 기존 단층 거치대에서 2층의 공간집약적 형태로 개선