□ 건 명 : 구로IC ~ 가리봉 철도고가 철거(평면화) 검토

○ 개요(사진참조)

- 해당 시설물중 가리봉 철도고가를 인접한 가마산 지하차도와 같이 지하화(철도횡단)하면 평면화 가능

○ 사유

- 남부순환도로가 자동차전용도로에서 해제되면서 자동차 전용도로 기능 상실

- 현재의 도로시설물(IC, 고가차도 등)은 1977년 시설되어진 노후시설물 임(펀칭 파괴 등 수시 발생)

- 인접한 구로고가차도는 최근 철거후 평면교차 시행

○ 추진절차 : 평면교차에 따른 교통영향평가 등 타당성 조사 후 결과에 따른 사업추진 검토

○ 소관부서 : 서울시 도로계획과, 교량안전과