< 자체점검 결과 보고서 양식 >

뚝도아리수정수센터

□ 점검개요

ㅇ 기 간 : 2014. 5. 2~ 5. 8 (7일간)

ㅇ 방 법 : 취·정수장 사안별(수질관리, 설비분야, 시설물관리분야,          화재 및 방호분야) 담당부서 자체 점검

ㅇ 점검내역 :

- 안전시설 구비·관리 여부

·소방·전기·가스·시설물 등 재난 위험 취약요소 관리실태

·비상상황 발생 시 대피유도 계획 및 장비 설치 적정성

- 안전관리 매뉴얼 구비 여부

·구성원의 역할과 책임이 지정된 문서 구비 여부

·재난대응 조직별 역할과 책임 규정 유무

·재난 현장지휘자 지정 및 부재시 후순위 승계자 지정 유무

·재난대응 유관기관간의 재난대응 협의체계

·재난현장과의 신속한 상황파악 체계

·재난별 대응 업무 List 및 업무별 수행절차서 구비 여부

- 안전관리 매뉴얼 준수 여부

·재난초기 신고접수 및 보고, 전파체계의 업무협력기관 간 적정성    여부

·위기경보 발령시 단계별 조치사항의 적정성여부

·위기관리기구 지정 및 임무부여의 실효성 여부

·관계기관간 지원·협조체계의 적정성 여부

- 안전관리 교육·훈련 실시 여부

·교육훈련 프로그램 개발․시행 여부

·기능별 교육․훈련의 지속적 운영 여부

□ 점검결과

ㅇ 부서별, 개인별 임무 및 역할 숙지

ㅇ 일부 유관기관별 연락처 및 지원 협조 체계 미비

ㅇ 염소실, 약품동, 실험실, 중앙제어실등 기능별 정기적인

교육실시로 분야별 위기관리 대응체계 구축

□ 자체 보완 조치사항

ㅇ 직제개편에 따른 비상대책반 재구성

(행정팀 ⇒ 행정과, 운영과 ⇒ 정수과, 보수과 ⇒ 정수시설과)

ㅇ 관계기관 연락망 및 긴급복구업체 비상연락망 보완

ㅇ 맛.냄새 물질(지오스민등) 다량 발생시 수질 관리 선제적

대응 방안 대책 보완

(취수장 분말활성탄 투입설비 및 여과지 입상활성탄 접촉조 운영)

ㅇ 정수 시설 보안 장치 강화

( 염소실 이중 시건장치 설치, 약품실, 여과지동 등

□ 향후 계획

ㅇ2회/년 이상 정수센터 위기관리 식용수 현장조치 행동메뉴얼

수정 및 보완 예정