	자체점검 실시 안내문

※ 귀 대상은 2021년 1월 중 자체점검을 실시해야하는 대상입니다. 귀하께서 소유(점유․관리)하고 있는 소방대상물은 자체점검 대상이오니, 다음과 같이 점검을 실시하여 주시기 바랍니다.
점 검 구 분	작 동 기 능 점 검	종 합 정 밀 점 검
점 검 사 항	소방시설 등을 인위적으로 조작하여 정상작동 여부를 점검	소방시설 등의 작동기능점검을 포함하여 설비별 주요 구성부품의 구조, 기준이 화재안전기준에 적합 여부를 점검
대 상	▶ 종합정밀점검 실시 대상물 ▶ 기타 특정소방대상물 (ex.자동화재탐지설비가 설치된 대상) 위험물제조소 등과 소화기구만을 설치한 특정소방대상물 및 특급 소방안전관리 대상물은 제외 ★ 특급 소방안전대상물을 제외한 1급/2급/3급 소방안전관리대상물 전 대상(공공기관 포함)	▶ 스프링클러설비가 설치된 특정소방대상물 ▶ 물분무등 소화설비가 설치된 연면적 5000㎡이상 ▶ 다중이용업의 영업장이 설치된 특정소방대상물로서 연면적이 2,000㎡ 이상 ▶ 제연설비가 설치된 터널 ▶ 공공기관 중 연면적이 1,000㎡ 이상 ★ 특급 소방안전관리대상물 (30층 이상[지하층포함]이거나 지상으로부터 높이가 120m이상 또는 연면적 20만㎡이상) (아파트 50층이상이거나 지상으로부터 높이가 200m이상)
점검자의 자 격	▶ 소방시설관리업자(소방시설관리사) ▶ 당해 특정소방대상물의 관계인․ 소방안전관리자	▶ 소방시설관리업자(소방시설관리사) ▶ 당해 건축물의 소방안전관리자로 선임된 소방시설관리사․소방기술사
점 검 방 법	방수압력측정계, 절연저항계, 전류전압측정계, 열감지기시험기, 연감지기시험기를 이용 점검	제18조제2항의 규정에 의한 소방시설별 장비를 이용하여 점검
점 검 횟 수	▶ 횟수 : 연 1회 이상	▶ 횟수 : 연 1회 이상 (★특급 소방안전관리대상물은 반기별로 1회 이상)
점 검 시 기	▶ 종합정밀점검 실시 대상물 : 종합정밀점검을 받은 달부터 6월이 되는 달에 실시 ▶ 기타 특정소방대상물 : 건축물 사용승인일이 속하는 달까지 실시	▶ 건축물 사용승인일이 속하는 달에 실시
점 검 결 과	▶ 점검일로부터 7일 이내에 소방기관에 보고 및 점검일로부터 2년간 자체보존	▶ 점검일로부터 7일 이내에 소방기관에 보고

※ 사용승인일 : 건축물관리대장 또는 건축물의 등기부등본에 기재된 날

※ 제출시기   : 점검실시 후 소방시설 등 점검표를 첨부하여 7일 이내 소방서 제출

□ 벌칙 사항

○ 소방시설등에 대해 자체점검을 실시하지 않거나 관리업자 등이 정기적으로

점검하게 하지 않은 자: 1년 이하의 징역 또는 1,000만 원 이하의 벌금

○ 소방시설등의 점검 결과를(기한 내) 보고하지 않은 사람 또는 거짓으로 보고한 사람 :

200만 원 이하의 과태료

□ 기타 문의 사항은 송파소방서 예방과(02-401-7119)로 문의 주시면 자세히 안내해드리겠습니다.

송 파 소 방 서 장