<자체 sheet 162> LPG 충전소에서 현장 할동을 하고 있다.
1라운드 (현상파악) - 위험 포인트
◎	1.	누출된 LPG가스가 점화되어 활동대원이 화상을 입는다.
◎	2.	안전 헬멧 등 보호장비를 착용하지 않아 안면부에 부상을 입는다.
	3.	사고현장에 시민들이 근접하여 2차사고 시 부상을 입는다.
	4.	공기호흡기를 착용하지 않아 누출된 LPG가스에 노출되어 질식한다
	5	차량 정비소 내에 위험물에 연소되어 화재가 확산된다.

2라운드 (본질추구) - 추가 위험 포인트
1. 누출된 LPG가스가 점화되어 활동대원이 화상을 입는다.
2. 안전 헬멧 등 보호장비를 착용하지 않아 안면부에 부상을 입는다.
3라운드 (대책수립) - 예방대책
1	∨	잔화정리 시 가스 누출 등 위험 요인을 파악한다.
2	∨	화재현장에서 철수 시까지 개인보호장비를 완전 착용한다.
3		파이어라인 내부에 현장 관계인 등 출입을 통제한다.
4		공기호흡기 착용으로 유독가스 흡입 방지하며 안면을 보호 한다.
5		현장에 위험물을 제거하여 연소 우려를 사전에 차단한다.
4라운드 (팀의 행동목표)
LPG가스 누출 확인하며 철수 시까지 개인보호장비를 착용하자
원 포인트
“ LPG가스 누출 확인, 개인보호장비 철수 시까지 착용, 좋아 ! ”
터치 앤 콜
“ 안전한 현장활동 종로소방서 모든 직원 좋아 ”