자치구별 하수악취 관련자료(○○구)

1. 하수도시설 악취발생실태

순위	하수악취 발생장소	위 치	주요 악취발생원	악취(황화수소)측정				비고
				측정지점	악취농도(ppm)
					최대	최소	평균
1	해당 코드 번호 기재	위치도 첨부
2
･ ･ ･

<작성요령>

○ 「순위」는 다량의 악취가 발생하고 민원이 발생하는 지역 순으로 선정

○ 「하수악취 발생장소」는 아래의 코드번호를 기재(시설이 중복시 모두 기재)

① 하수관로

①-1 저지대 침수지역, ①-2 구배불량지역, ①-3 정화조 오수 펌핑지점

①-4 전통시장, ①-5 포장마차 밀집지역, ①-6 기타

② 하천(복개하천 포함)

③ 하수도토구(우수토실 포함)

④ 빗물펌프장(유수지 포함)

⑤ 하수차집부(굴뚝효과 발생장소)

하수관로에 체류중인 악취가 외부의 기온과 압력차이로 경사진 하수관로를 따라 올라가, 최초로 하수가 유입되는 지점으로 모락모락 피어오르는 현상(고지대에 위치한 전원주택·아파트단지, 등산로·산책로, 공원을 이용하는 시민에게 불쾌감 유발)

⑥ 기타지역

○ 「주요 악취발생원」은 정화조 오수, 하수관로 토사 및 유기물 퇴적, 하수정체, 음식물 쓰레기, 기타 등등

○ 「악취(황화수소) 측정」은 측정한 자료가 있을 경우 기재. 없을 경우 공란

2. 악취민원 처리

○ 최근 5년간 악취민원 발생건수

년도	계	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
건수

○ 주요 악취민원 발생유형별 비율(%)

구분	정화조	하수관로	하천	빗물 펌프장	물재생 센터	기타
발생장소
발생원인

<작성요령>

○ 100%를 기준으로 하수도 시설별로 차지하는 비율(분포)을 기재

※ 대부분 하수도시설별 악취발생 장소에 대한 통계가 없는 것으로 판단되므로 정확한 통계가 없을 경우 담당자 또는 담당업무 유경험자의 판단에의한 개략적인 수치를 기재

○ 「발생원인」은 발생장소에 악취가 발생되는 원인을 기재

○ 「하수관로」는 하수도토구(우수토실 포함), 하수차집부(굴뚝효과 발생장소) 등 포함

○ 「하천」은 복개하천 포함

3. 하수악취 측정기(odalog)의 활용실태(해당란에 체크)

○ 측정방법의 인지여부

① 정확히 알고 있음  ② 어느 정도 알고 있음  ③ 전혀 모르고 있음

○ 측정기의 신뢰도

① 신뢰      ② 어느 정도 신뢰    ③ 신뢰하지 않음

○ 측정기 활용여부

① 자주 활용  ② 가끔 활용 ③ 활용하지 않음

4. 하수도 악취 민원발생시 대처방법(민원발생시 어떤 절차나 방법에 의해 민원을 해결하는지 등)

5. 하수도 악취 해소를 위한 기타 의견(기술적·제도적 개선방안 등)

○ 작성자

소 속		성 명
연락처		이메일