[붙임1]

【자치구 자체점검 및 조치계획】

○ 자치구명 :

펌프장	점검 일시	점검 기관	점검설비	지적사항	조치사항
			계	건	정비완료 건 정비중 건
000 ※펌프장별 개별작성			- 모터펌프 · 펌프(축,베어링) · 모터(절연상태등) · 토출관(흡입구,토출구)	예시) - 토출관 균열	균열부 용접완료(3/15)
			수문설비 · 권양기(전동기,감속기) · 렉크바, 개도계 배전반등 · 문짝, 문틀, 지수고무등	개도계 작동불량	개도계 교체예정(4/15)
			- 기계설비 · 밸브(액츄레이터,실린더등) · 제진기(유압장치,이송장치) · 크레인(인양장치,주행장치)
			전기설비 · 변압기(오일,발열) · 배전반(개폐기,접촉기) · 계전기등
			- 제어, 계측설비 · 운영제어(PLC,MMI) · 영상감시(CCTV) · 수위계, 강우량계등
			기타시설물 · 토목구조물(집수정,옹벽) · 건축물등

※ 점검결과 보고양식은 반드시 펌프장별로 개별 작성

※ 점검결과 보고양식 변경 금지(3.31일까지 제출)

※ 붙임1-1, 붙임1-2, 붙임1-3 점검표 참조 작성(↓)

[붙임1-1]

해빙기 안전 점검표 (펌프장, 수문 구조물)

○ 시설물명 :                                              점검일 : 2015.    .    .

점 검 내 용		점 검 결 과		조치계획
		○,×	내용(위치,상태)
▪ 구조물의 구조안전을 해치는 사항
축대,옹벽의 안전상태	ㆍ수평이동, 침하, 기울어짐 등 발생 여부
	ㆍ균열과 변형(배부름 등) 발생 여부
	ㆍ배면토의 침하, 침수, 배수구멍 막힘 발생 여부
부등침하	ㆍ건축물의 기울음, 외벽 경사균열 발생 여부
	ㆍ주변지반 부분 침하, 또는 융기현상 발생 여부
	ㆍ창과 문의 뒤틀림과 여닫기 곤란 상태 발생 여부
	ㆍ바닥 포장부위 침하 및 균열 발생 여부
주요 부재의 구조적 균열과 변형	ㆍ슬래브의 상하부에 규칙적인 균열과 변형(기둥주변 융기, 중앙처짐)등 발생 여부
	ㆍ기둥에 결함 발생 여부(경사균열과 수평균열, 피복 콘크리트의 터짐과 주철근의 노출)
	ㆍ보에 결함 발생 여부(단부 사인장균열, 중앙부 휨균열)
▪ 구조물의 내구성 결함 사항
ㆍ각부의 균열, 누수, 백화나 습윤(결로)등의 현상 발생 여부
ㆍ철재 부식 발생 여부
▪ 기타 결함사항
ㆍ하수관로 및 맨홀의 배수, 청소상태 불량 여부
ㆍ건축물의 기초부위로 빗물 유입 여부
ㆍ담장의 전도징후 여부
ㆍ외장재(치장벽돌, 모르터 등)와 돌출물(간판, 안테나 등)의 부착상태 이상유무
ㆍ빗물 홈통과 루프드레인의 기능 이상 유무
ㆍ수도, 가스, 전기, 통신선로의 이상 유무
ㆍ배수펌프 작동상태 불량 여부
ㆍ기 타

○ 특이사항

점 검 자 :  직         성 명      (인)

점 검 자 :  직         성 명      (인)

[붙임1-2]

펌프장 기전설비 점검표

○ 자치구명 :                                                   2015.   .   .

펌프장	점검사항	조치계획	비고
000	- 모터펌프 · 펌프(축,베어링) · 모터(절연상태등) · 토출관(흡입구,토출구)
	수문설비 · 권양기(전동기,감속기) · 렉크바, 개도계 배전반등 · 문짝, 문틀, 지수고무등
	- 기계설비 · 밸브(액츄레이터,실린더등) · 제진기(유압장치,이송장치) · 크레인(인양장치,주행장치)
	전기설비 · 변압기(오일,발열) · 배전반(개폐기,접촉기) · 계전기등
	- 제어, 계측설비 · 운영제어(PLC,MMI) · 영상감시(CCTV) · 수위계, 강우량계등
	기타시설물 · 토목구조물(집수정,옹벽) · 건축물등

○ 특이사항

점 검 자 :  직        성 명       (인)

점 검 자 :  직        성 명       (인)

[붙임1-3]

수문 및 갑문 기전설비 점검표

○ 수문 및 갑문명 :                                      점검일 : 2015.   .   .

점 검 사 항	점 검 결 과	조 치 계 획
▪ 기전설비 점검사항
ㆍ수문(육갑문) 동작(개.폐)상태
ㆍ문짝□문틀 관리상태
ㆍ권양기 관리상태
ㆍ와이어로프 구리스 도포 상태
ㆍ로울러 및 굴절부 등 오일주입 상태
ㆍ개폐수위 및 수위표 표시여부
ㆍ수문(육갑문) 작동방법 비치여부
ㆍ수문(육갑문) 안내표지판 정비상태
ㆍ전기배전반 관리상태
▪ 공통사항
ㆍ안전점검계획 수립 적정성 여부
ㆍ각종 재난관리 대비책 마련상태
ㆍ수문(육갑문) 보수․보강 관리상태
ㆍ화재예방 및 관리실태
ㆍ시민불편 사항 처리실태

○ 기타 특이사항 :

○ 점검자 :  소속          직급        성명           (인)

소속           직급        성명           (인)