- 하남선(상일~검단산) 복선전철 건설공사 -

1단계 구간 건축한계 측정 결과(1차)

붙임1

□ 총  괄

○ 하남선 ○공구

구 분	합 계	본선(상선)	본선(하선)	H○정거장 (상선)	H○정거장 (하선)
저촉현황 (개소)

수검자	소 속:	직 위:	성 명:
점검자	소 속:	직 위:	성 명:
입회자	소 속:	직 위:	성 명:

□ 위  치 : ○공구(본선 上)                    □ 검측일 : 2019. 5.   .

연번	측정위치 (SN)	건축한계			저촉현황		비고 (곡선반경)
		기준치	실측치	차이	시설물명	보완계획
1	1㎞100	1,800
2
3
4
5
6
7
8
9
10

□ 위  치 : ○공구(본선 下)                    □ 검측일 : 2019. 5.   .

연번	측정위치 (SN)	건축한계			저촉현황		비고 (곡선반경)
		기준치	실측치	차이	시설물명	보완계획
1	1㎞100	1,800
2
3
4
5
6
7
8
9
10

□ 위  치 : ○공구(H○정거장 上)               □ 검측일 : 2019. 5.   .

연번	측정위치 (SN)	연단거리			승강장 높이			비고 (곡선반경)
		기준치	실측치	차이	기준치	실측치	차이
1	1㎞100	1,610			1,135
2
3
4
5
6
7
8
9
10

□ 위  치 : ○공구(H○정거장 下)               □ 검측일 : 2019. 5.   .

연번	측정위치 (SN)	연단거리			승강장 높이			비고 (곡선반경)
		기준치	실측치	차이	기준치	실측치	차이
1	1㎞100	1,610
2
3
4
5
6
7
8
9
10

건축한계 저촉사항 조치계획

붙임2

□ 위  치 : 2공구(본선 上)                     □ 검측일 : 2019. 5.   .

연번	측정위치 (SN)	저촉사항		조치계획		비 고 (분야)
		시설물명	저촉내용	예정일	조치내용
1	1㎞100
2
3

수검자	소 속:	직 위:	성 명:
점검자	소 속:	직 위:	성 명:

□ 현장사진(전ㆍ후 비교)

연번	측정위치 (SN)	저촉사항	조치결과	비 고 (분야)
1	1㎞100

※ 조치계획 연번순에 따라 작성