문서번호	기전과-2001
결재일자	2017.2.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	북부도로사업소장
협 조
	도로보수과장
	시설보수과장
	주무관
	주무관

작업보호자동차 구매 및 안전장치 설치계획

2017. 02

북부도로사업소

［기전과］

작업보호자동차 구매 및 안전장치 설치계획

도로 긴급복구 및 각종 공사시 위험에 노출되어 있는 도로상 작업자의 안전사고 방지대책에 따른 작업보호자동차 구매 및 안전장치 설치 검토 보고임.

1		관련근거

□ 도로관리과 사업용 공용차량 신규정수 배정 : 총무과-38121(2016.11.3.)

□ 도로작업자 안전사고 방지대책 : 도로관리과-19634(2016.12.5.)

□ 도로작업자 안전사고 방지대책 수립 및 부서별 추진사항 통보

: 도로관리과-19961(2016.12.5.)

2		자동차 구매 및 안전장치 설치 사항

□ 작업보호자동차 : 3대 (1톤 포터Ⅱ 더블캡, 화물트럭)

□ 안전장치 : 충격흡수장치 3조, 싸인보드 3조, 에어간판 3조

□ 작업보호자동차 및 안전장치 유형

작업보호자동차(노랑색) 및 싸인보드	충격흡수장치	에어간판(충전식)

3		예산사항

□ 예산액 : 금75,000,000원

□ 예산과목 : 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로정비공사, 자산및물품취득비

4		구매방법

□ 자동차(화물트럭) 구매 : 3대

- 차량명 : 포터Ⅱ 더블캡

- 구매방법 : 조달구매(제3자 단가계약)

품 명	규 격	수량	단가(원)	금액(원)	비 고
자동차 (포터Ⅱ더블캡 초장축)	화물1톤, M/T	3	16,520,000	49,560,000	현대차
자동변속기	5단	3	1,080,000	3,240,000	선택사양
패키지용품	내비게이션, 후방카메라, TPGE	3	720,000	2,160,000	선택사양
소 계				54,960,000
조달수수료	0.54%			296,780
계				55,256,780

□ 차량 장착용 충격흡수장치 : 3조

- 구매방법 : 조달구매(제3자 단가계약)

품 명	규격(단위:m)	수량	단가(원)	금액(원)	비고
충격흡수장치	1.8×0.6×0.83	3조	5,310,000	15,930,000	㈜스마트에어챔버
조달수수료	0.54%	1식		86,020
계				16,016,020

- 나라장터에 등록된 차량용 충격흡수장치는 ㈜스마트에어챔버에서 생산되는

제품이 유일함

- 설치 전 튜닝(구조변경)승인을 받아야 함

□ 에어간판(충전식) : 3조

- 규 격 : 높이 3m × 폭 0.8m (LED 조명 사용)

- 구매방법 : 법인카드 구매 (가격조사 후 저가업체 선정 구매)

- 소요예산 : 약1,800,000원

□ 싸인보드(유도표시등) : 3조

- 설치방법 : 긴급자동차 지정후 차량정비센터에 의뢰 경광등(싸이렌포함)과               싸인보드 동시 설치 (구조변경 승인 필요)

- 설치비용 : 설치 후 차량정비센터 청구에 의거 수리비에 포함 정산

(공공운영비)

5		향후계획

□ 2017. 2월 ; 차량 조달구매

□ 2017. 7월 : 신차 인수 등록, 충격흡수장치 조달구매 및 설치

□ 2017. 8월 : 긴급자동차 지정 후 싸인보드 및 경광등 설치

붙임  1. 공용차량 신규정수 배정 통보 1부

2. 도로작업자 안전사고 방지대책 추진사항 통보 1부

3. 도로 작업자 안전사고 방지대책 1부.  끝.