작 업 요 청 서(1차)

지시번호 : 2016 - 제1차

공 사 명 : 2016년 교량시설물 일상유지보수공사(강남)

시 공 사 : 유일환경건설(주) 대표 박정식

지시일자 : 2016. 2. 16

작업기간 : 2016. 2. 16 ~ 3. 31

작업지시근거 : 시설물 순찰, 점검보고서

작업요청 내역

○ 개략 소요금액 :  12,200천원

시설명	위 치	작업요청내역	단위	수 량	비고(금액)
보라매고가 오류고가 선유고가 광명고가	교대 및 교각	교대(A1~),교각(P1,P2,P3~) 상부 표지번호 설치 부착	개소	200	1,000
	교량 배수구	배수구 긴급 점검 및 청소	개소	100	3,000
보라매고가	1공구 우안 지선구간	방음판 유실구간 설치 방음판 파손구간 보수 방음판 변형구간 보수	개소	1	5,000
			개소	3
			개소	1
보라매고가	1공구 좌안 S11	배수관 부식 재설치	개소	3	500
보라매고가	2공구	신축이음하부 콘크리트 잔재 낙하물 긴급제거	1	식	200
보라매고가	좌안 대방동방향 교각 갈림부	충격흡수시설 긴급 보수	1	식	2,500

기타사항

- 보수 작업 중 교통통제 필요시 사전에 교통통제계획을 발주처에게 제출하여 교통통제 홍보후 작업시행, 일일공사 추진현황 메일로 제출

- 작업전 싸인카, 신호수, 공사중 안내간판 등 안전시설을 설치한 후 작업시행

- 작업에 따른 문제점, 하자발생 여부 등이 판단되는 경우 사전에 작업방법에 대해 시설물

담당자와 협의한 후 작업시행

- 대규모 포장 시공 등은 세부 시공계획을 제출후 공사시행 방안 강구

- 작업기한 연기가 필요한 경우에는 연기사유를 명기하여 작업기한 종료 5일전에 연기요청 할 것

- 안전관리 및 품질관리 철저

첨부 : 세부작업요청 내역(현황사진 포함) 1부. 끝.

안전총괄본부(교량안전과장)