작 업 요 청 서

지시번호 : 2014 – 제18차

공 사 명 : 자동차전용도로 시설물 일상유지보수공사 - 성동

시 공 사 : ㈜ 케이알건설 대표 황태하

지시일자 : 2014. 12.4

작업기간 : 2014. 12.4~12.20

작업요청 내역

○ 개략 소요금액 : 15,000천원

시설명	위치	작업요청내역	단위	수량	비고
두물다리	두물다리 우측	방음벽 파손 2경간 보수	경간	2	지주 및 바음판 사용가능한 것은 재사용 에산에 여유 없을시 기 작업지시한 17차 유도배수재 작업수량 감하시기 바람

※ 소요금액은 일상유지보수비 추가 배정액 1억원 한도내에서 사용하고

추후 정산 실시

기타사항

- 보수 작업 중 교통통제 필요시 사전에 교통통제계획을 발주처에게 제출하여 교통통제 홍보후 작업시행, 일일공사 추진현황 메일로 제출

- 작업전 싸인카, 신호수, 공사중 안내간판 등 안전시설을 설치한 후 작업시행

- 작업에 따른 문제점, 하자발생 여부 등이 판단되는 경우 사전에 작업방법에 대해 시설물

담당자와 협의한 후 작업시행

- 대규모 포장 시공 등은 세부 시공계획을 제출후 공사시행 방안 강구

- 작업기한 연기가 필요한 경우에는 연기사유를 명기하여 작업기한 종료 5일전에 연기요청 할 것

- 하천 장비 진입이 필요할 경우 관련부서와 사전 협의하고, 필요시 공문 협조 요청 할 것

- 안전관리 및 품질관리 철저

첨부 : 현장 위치 사진 1부. 끝.

성동도로사업소(교량보수과)

현황사진

두물다리 방음벽 손상사진

중랑경찰서 확인결과 사고접수 사실 없음

(공문으로 회신 에정임)