작 업 요 청 서

지시번호 : 제 2014 - 18차

시 행 자 : 다사랑건설(주)

감 독 자 : 시설관리공단 (공사감독2처)

공 사 명 : 2014년 자동차전용도로 일상유지보수공사(연간단가)

착 수 일 : 작업요청서 수령일로부터 3일

< 강변북로 ; 동빙고다리, 두모교 >

연번	위치 및 공종 수량	유 의 사 항	작업조건		비고
			주간	야간
1	○ 동빙고다리 P1 하부 잡석 및 토사제거 (청소) ○ 동빙고다리 A1 하부 잡석 제거(청소) 및 콘크리트 백태 보수	교량 옆으로 강변북로 차량이 통행하고 있어 작업원의 안전사고 방지 교육 요함	○
2	○ 두모교 일산방향 P68 교각 상부 콘크리트 박리, 박락 단면보수 1식 PSC박스 외부 하부 표면보수 1개소 ○ 두모교 동부간선램프 좌측 방호벽 상부 콘크리트 박락 1개소	P68 교각상부 코핑부에 적치된 콘크리트 잔재 제거(청소)시 교량 하부 중랑천으로 잔재물이 낙하되지 않도록 할 것	○

공 사 비 : 추후 정산

작업구간 및 수량

- 동빙고다리 P1 하부 : 잡석, 토사 제거 및 청소 1식

- 동빙고다리 A1 하부 : 잡석 제거, 청소 및 콘크리트 백태 치핑 및 표면처리

- 두모교 일산방향 P68 교각상부 콘크리트 박리, 박락 단면보수, 치핑1식

- 두모교 일산방향 P68 교각 코핑부에 적치된 잡석 제거 1식

- 두모교 일산방향 P68 박스 외측 하부 표면보수 1개소

- 두모교 동부간선램프 좌측 방호벽 상부측 콘크리트 박락

기타사항

- 보수작업 개시전 안전시설 설치 (싸인보드카, 신호수 등)

- 작업 완료후 보수작업 전․중․후 사진을 첨부, 제출

현 황 사 진

(1)동빙고다리 P1 하부

잡석 및 토사 제거

(2) 동빙고다리 A1 하부

콘크리트 잔재정리, 청소, 백태 보수

A1하부(한강측) 잡석 제거, 청소	A1(중앙부)하부 잡석 제거, 청소, 백태보수
A1(육지측)하부 잡석제거, 백태 보수

두모교 일산방향 P68 교각 콘크리트 박락

두모교 P68 교각상부 콘크리트 박락
두모교 P68 교각벽면 콘크리트 박락
두모교 P68 교각벽면 콘크리트 박락	두모교 P68 교각코핑부 치핑, 표면처리

두모교 일산방향 P68 박스 하부 방청 및 표면처리 1개소
두모교 동부간선램프 좌측 방호벽 상부측 콘크리트 단면보수 1개소