작   업   지   시   서

□ 지시번호 : 2015년 – 제23차

□ 공 사 명 : 2015 한강교량일상유지보수공사(2공구)

□ 지시근거 : 시장님 지적사항 처리

□ 지시일자 : 2015. 10. 29

□ 작업기간 : 2015년 11월 1일 ~ 11월 30일

□ 작업지시내역

○ 개략 소요금액 : 5,000천원

연번	시설명	위 치	작업요청내역	단위	수량	비고
1	가양 대교	램프 K-line	배수구 설치	개소	4
2		램프 E-line	배수구 설치	개소	3

□ 기타사항

- 공사 시행전까지 유출된 기름은 배수구로 흘러들어가지 않도록 부직포 등으로 제거 조치 요망

- 보수 작업 중 교통통제 필요시 사전에 교통통제계획을 발주처에게 제출하여 교통통제 홍보 후 작업시행, 일일공사 추진현황 메일로 제출

- 작업전 싸인카, 신호수, 공사중 안내간판 등 안전시설을 설치한 후 작업시행

- 작업에 따른 문제점, 하자발생 여부 등이 판단되는 경우 사전에 작업방법에 대해 시설물 담당자와 협의한 후 작업시행

-  대규모 포장 시공 등은 세부 시공계획을 제출 후 공사시행 방안 강구

- 작업기한 연기가 필요한 경우에는 연기사유를 명기하여 작업기한 종료 5일전에 연기요청 할 것

- 하천 장비 진입이 필요할 경우 관련부서와 사전 협의하고, 필요시 공문 협조 요청 할 것

- 안전관리 및 품질관리 철저.     끝.

안전총괄본부 교량안전과