2019년  4차 작업지시서

□ 공 사 명 : 2019년 한강공원 접근시설 유지보수공사(연간단가)

□ 계약대상자 : 에스큐엔지니어링㈜     대표 이래철

□ 작업기간 : ‘19. 6. 10.  ~ ‘19. 6. 30

□ 작업 지시내역

연번	조사결과	현황사진	조치 방안
1	◦위치 : 한강공원 나들목 ‣ 신청담 외 56나들목 ◦현황 : 물청소 ※ 120민원 등		◦물청소 신청담 등 56나들목 ◦소요공사비 70,000천원
2	◦위치 : 뚝섬공원 ‣ 청구아파트 나들목 ◦현황 : 볼라드 개•폐시설로 변경요청 ※ 성동경찰서 요청		◦볼라드 정비 2개소 ◦소요공사비 1,000천원
3	◦위치 : 양화공원 ‣ 염창나들목 현황 : 제내지 경사로 자전거 끌고가세요 설치요청 ※ 120민원		◦바닥 표지판설치 2개소 ◦소요공사비 1,000천원
4	◦위치 : 양화공원 ‣ 당산나들목 제외지 ◦현황 : 차량높이 제한시설 파손 ※ 일상점검		◦차량높이 제한시설 설치 ◦소요공사비 2,000천원

연번	조사결과	현황사진	조치 방안
5	◦위치 : 양화공원 ‣ 염강나들목 ◦현황 : 판석 들뜸 ※ 안네센터		◦들뜸보수 ◦소요공사비 1,500천원
6	◦위치 : 뚝섬공원 ‣ 자양나들목 ◦현황 : 내부가 너무 노후 되어 도색요청 ※ 자양동 민원인(우병용 등)		◦표면보호제 도포 (옆은 상아색) ◦소요공사비 80,000천원

□ 기타 사항

1. 위 사항에 대해 작업지시하니 기한내 완료하고 조치결과를 작업 전․중․후 사진 첨부하여 제출할 것.

2. 작업으로 인해 발생하는 건설폐기물은 우리과에서 시행하는 「한강공원 나들목 증설공사 건설폐기물 처리용역」에 처리할 수 있도록 할 것.

3. 공사구간내 지장물을 사전에 철저히 조사하여 지하매설물 파손 등, 공사 시행으로 인한 제반문제가 발생하지 않도록 할 것.(도상확인 및 현장 확인굴착 등)

4. 제방상 작업시 사전에 지반조사를 철저히 하여, 장비로 인한 토사 슬라이딩 등 제방손상이 발생하지 않도록 주의할 것.

5. 차량통행 및 자전거 통행이 빈번한 도로면 작업시는 안전요원 및 안전시설을 충분히 배치하여 안전사고가 발생하지 않도록 조치할 것.

6. 공사 시행시 반드시 공사 안내간판을 설치한 후 공사를 시행하고 공사시행 및 완료시는 공사장 주변정리를 철저히 하여 공사시행에 따른 민원발생 및 공원 이용시민에게 불편이 없도록 조치할 것.

7. 작업 착공전 해당 안내센타에 작업시행 일정 및 공사내용을 설명한 후 작업을 시행하여 공원관리에 지장이 없도록 협조할 것.  끝.