작   업   지   시   서

(순찰 지적사항 보수)

□ 수    신 : 2015년 도로시설물일상유지보수공사(연간단가)-남부 현장대리인

□ 작업지시번호 및 지시일자 : 도로시설물 2015-29차 (2015.12.02.)

□ 작업지시근거 : 순찰 지적사항 보수 (관악도림교, 잠수교남측지하차도, 영등포지하차도,

강남터미널고가, 사방교, 신길지하차도 등)

□ 작업기간     : 2015. 12. 02 ~ 2015. 12. 15

□ 개략 공사비  : 추후정산

□ 작업지시내역

시설물명	공 종	위치	규 모	작업방법(공법)	작업조건		비고
					주간	야간
관악도림교	콘크리트보수공	S1~S3	20.4m	콘크리트균열보수(건식)	○
잠수교남측 지하차도	콘크리트보수공	천정부	30.0m	콘크리트균열보수(습식)	○
	콘크리트보수공	천정부	20.0㎡	콘크리트표면보수	○
	강재보수공	천정부	8.0m	유도배수판설치	○
영등포지하차도	시설물유지관리	상부	9.0㎡	메탈라스휀스설치	○
강남터미널고가	시설물유지관리	점검출입구	6.7㎡	메탈라스휀스설치	○
사방교	시설물유지관리	점검구	1개소	맨홀사다리	○
신길지하차도	콘크리트보수공	신축이음부	15.0㎡	콘크리트 단면보수	○
	교통안전시설	포장면	232개	도로표지병철거	○
고가,교량, 복개천	시설물유지관리	점검구	100개소	자물쇠설치	○

□ 추정 공사비 : 18,700천원

공 종	규 격	수 량	단위	금 액(천원)	비고
계				18,700
콘크리트보수공	균열,표면,단면보수	1	식	4,979
강재보수공	유도배수판설치	8	m	476
가시설공	강관조립말비계(이동식)	4	m	125
교통안전시설	도로표지병철거 등	1	식	3,112
시설물유지관리	메탈휀스 등	1	식	4,024
부대공	폐기물 상차	1	식	138
소 계				12,854
제 경 비				5,846

□ 조치사항

○ 추정공사비에 미반영 및 신규공종, 변경된 공종은 완료보고 시 포함하여 제출 할 것

○ 시설물 보수공사시 안전사고가 발생하지 않도록 안전시설을 충분히 설치하고 교통 통제가 필요할 경우 관련기관과 사전협의 및 인·허가를 득하여 시행할 것

○ 공사완료 보고시 동일위치에서 보수 사진을 촬영후 첨부할 것

○ 보수공사 시행중에는 시민불편사항을 감안하여 시설물보수 알림표시를 설치할 것

○ 순찰중 긴급사항 발생시 선조치 후 보고 할 것.  끝