작   업   지   시   서

시설물담당 : 시설6급 정 병 윤(인)

□ 공 사 명 : 2016 도로시설물 일상유지보수공사(연간단가)-동부

□ 수    신 : 오에스유지관리(주) 대표

□ 작업지시번호 : 2016 –   14차

□ 작업교량 : 세곡3교

□ 작업기간 : 2016년 10월 17일 ~ 2016년  11월 12일

□ 작업지시내역 (공사비 : 63,328천원)

연번	위치 및 공종		수량	규격	작업방법 (공법)	작업조건		단가 (천원)	금액 (천원)	비고
						주간	야간
1	세곡3교 (바닥판 하면)	표면보수	816㎡		표면보수	ㅇ			31,599
		강관틀비계설치	816㎡		강관틀비계설치	ㅇ			4,852
		그라인딩,세척	816㎡		그라인딩,세척	ㅇ			6,071
		안전시설외	1식		안전시설, 보행도우미	ㅇ			1,137
	순공사비								43,659
	총공사비								63,328

□ 조치사항

○ 시설물 보수 공사시 안전사고가 발생하지 않도록 안전시설을 충분히 설치하고,

교통통제가 필요한 경우 관련기관과 사전 협의 및 인․허가를 득하여 시행

○ 공사완료 보고시 동일 위치에서 보수 전․ 중․ 후사진을 첨부할 것

○ 신규 공종 발송시 감독청에 즉시 보고하여 지시에 따를 것.

○ 공사완료 후 반드시 시설물담당자에게 완료보고서를 경유하여 제출할 것.

위 치 도

세  곡  3  교

사 진 대 지

바닥판 하면 종균열	바닥판 하면 종균열, 망상균열
바닥판 하면 종균열, 망상균열	바닥판 하면 종균열, 표면오염

◉ 표면보수 물량 : 1.2m × 40.0 m × 17EA = 816 m²