작 업 지 시 서

지시번호 : 제 2018 - 10차

공 사 명 : 2018년 도로시설물 일상유지보수공사(터널,지하차도,복개)-강서

계 약 자 : 서강이엔씨(주) 대표 홍왕선

지시일자 : 2018. 10. 17.

작업기간 : 2018. 10. 18. ~ 2018. 11. 18.

작업근거 : 하반기 정기점검 및 도로부속물 유지관리 철저(도로관리과-13628)

지시내용 : 여의2지하차도외 7개소 파손된 충격흡수대 시설을 다음과 작업 지시

하니 작업 완료 후 전․중․후 사진 첨부하여 완료 보고서를 제출하여 주시기

바랍니다.

○ 개략공사비 :  28,166천원

○ 작업지시 내역

연번	시설물명	위 치	작업내용(공법)	수량	단위	작업조건		비고
						주	야
1	여의2지하차도	노량진방면	완전파손 교체	1.0	개소	○
2	고척2지하차도	목동교 방면	완전파손 교체	1.0	개소	○
3	공항입구지하차도	신월IC방면	완전파손 교체	1.0	개소	○
4	가마산지하차도	구로구청방면	부분파손 보수	1.0	개소	○
5	오금지하차도	목동교방면	부분파손 보수	1.0	개소	○
6	작동터널	부천방면	부분파손보수	1.0	개소	○
7	국회앞지하차도	여의도 방면	부분파손 보수	1.0	개소	○
8	신도림지하차도	거리공원방면	부분파손 보수	1.0	개소	○
9	부대공		교통 정리원	4.0	일	○
10			안전 시설비	160.0	m	○
11			싸인보드	32.0	hr	○

공사방법 적용

* 여의2 지하차도외 7개소

- 충격흡수시설 : 파손된 시설물을 철거후 교체 및 보수 시행.

작업 기타사항

○ 도로를 이용하는 차량, 시민 등 작업자의 안전사고가 발생하지 않도록

충분한 안전시설 설치 후 시행토록 할 것

○ 교통통제가 필요한 경우 관할 경찰서등 관련기관과 사전 협의후 작업 진행토록 할 것

○ 작업지시사항과 관련 신규공종 발생시 선작업 후 차기 설계 변경시 반영토록

할 것. 끝.

강서도로사업소 시설보수과

1. 충격 흡수시설 : 파손교체위치

2. 충격 흡수시설 : 부분 파손보수 위치

공사장 교통처리도 (1안 : 차도 통제시)

500m

300m

200m

100m

0m 공사시점

1

2

3

4

5

공사안내

전방 500m

보수공사중

(09:00~18:00)

공사안내

전방 300m

보수공사중

(09:00~18:00)

교통안내

전방 200m

공사안내

전방 100m 공사중

(09:00~18:00)

발주처:강서도로사업소

김 승 진 (2657-7975)

시공사:서강이엔씨(주)

정 동 진 (*************))

교통안내

전방 0m

통제구간 안전시설 설치도 (1안)

공사장 교통처리도 (2안 : 보차도 통제시)

50m

0m 공사시점

공사안내

oo공사중입니다.

빠른시일안에 완료하겠습니다

발주처:강서도로사업소

김 승 진 (2657-7975)

시공사:(서강이엔씨주)

정 동 진 (*************)

통제구간 안전시설 설치도 (2안)