시설물 보수 작업지시서(11차)-추가

□ 수   신   자 : ㈜인에스엠 현장대리인 임거로

□ 시  설  물  명 : 가마산지하차도

□ 작업지시 번호 : 11차-15

□ 작업 예정 기간 : 2013. 12. 26 ~ 2014. 2. 20

□ 작업지시 추가현황

시설물명	손상현황 및 위치	수량산출	수량	작업방법 (공법)	작업조건		비고
					주간	야간
가마산 지하차도	유도배수로 동파 및 파손 (구로동방향,광명방향박스내부)	광명측 12+4.5 구로측 10+4.5	31m	유도배수로 교체 및 열선2열 62m설치		○	11차-15

□ 조치사항

- 시설물 보수 공사시 안전사고가 발생하지 않도록 안전시설을 충분히 설치하고, 교통 통제가 필요할 경우 관련기관과 사전 협의 및 인․허가를 득하여 시행

- 보수공사 시행 중에는 시민불편사항을 감안하여 시설물 보수 알림 표시를 설치

- 공사완료 보고시 동일 위치에서 보수 전･중･후 사진을 첨부 할 것

- 신규공종은 보수 후 차기 설계변경 시 반영 할 것