작 업 지 시 서

지시번호 : 제 2018 - 13차

공 사 명 : 2018년 도로시설물 일상유지보수공사(터널,지하차도,복개)-강서

계 약 자 : 서강이엔씨(주) 대표 홍왕선

지시일자 : 2018. 11. 23.

작업기간 : 2018. 11. 24 . ~ 2018. 12. 10.

작업근거 : 오목지하차도외 2개소 보수공사 실정보고

지시내용 : 도림천(좌안)복개 구조물의 교량 상판 콘크리트의 열화 및 단면 손상으로

이를 보수 작업지시 하오니 작업 완료후 전․중․후 사진 첨부하여 완료 보고서                를 제출하여 주시기 바랍니다.

○ 개략공사비 :  104,839천원

○ 작업지시 내역

연번	시설물명	위 치	작업내용(공법)	수량	단위	작업조건		비고
						주	야
1	도림천 복개 좌안	조인트 J15~J21구간	교량상판보수공	297.7	m2		○
2			철근 콘크리트 깨기	8.93	m3		○
3			폐기물 소운반	20.53	ton		○
4	부대공	일일노무	야간,청소,정리,단순작업	2.0	일		○
6		교통정리원	야간	2.0	일		○
7		싸인보드	야간	16.0	hr		○
9		안전시설비	조인트공사참조	40.0	m		○

공사방법 적용

* 도림천(좌안)복개

- 교량 상판 콘크리트의 열화 및 단면손상으로 인해 누수 및 교면의 포

트홀 발생 등이 우려되어 교량상판 보수작업 시행.

작업 기타사항

○ 도로를 이용하는 차량, 시민 등 작업자의 안전사고가 발생하지 않도록

충분한 안전시설 설치 후 시행토록 할 것

○ 교통통제가 필요한 경우 관할 경찰서등 관련기관과 사전 협의후 작업 진행토록 할 것

○ 작업지시사항과 관련 신규공종 발생시 선작업 후 차기 설계 변경시 반영토록

할 것. 끝.

강서도로사업소 시설보수과

1. 도림천(좌안)복개-교량상판보수

공사장 교통처리도 (1안 : 차도 통제시)

500m

300m

200m

100m

0m 공사시점

1

2

3

4

5

공사안내

전방 500m

보수공사중

(09:00~18:00)

공사안내

전방 300m

보수공사중

(09:00~18:00)

교통안내

전방 200m

공사안내

전방 100m 공사중

(09:00~18:00)

발주처:강서도로사업소

김 승 진 (2657-7975)

시공사:서강이엔씨(주)

정 동 진 (*************))

교통안내

전방 0m

통제구간 안전시설 설치도 (1안)

공사장 교통처리도 (2안 : 보차도 통제시)

50m

0m 공사시점

공사안내

oo공사중입니다.

빠른시일안에 완료하겠습니다

발주처:강서도로사업소

김 승 진 (2657-7975)

시공사:(서강이엔씨주)

정 동 진 (*************)

통제구간 안전시설 설치도 (2안)