작   업   지   시   서

□ 지시번호 : 2016년 – 제18차 추가

□ 공 사 명 : 2016한강교량일상유지보수공사(연간단가)-2공구

□ 관련근거 : 용역, 상시순찰 및 집중점검 지적사항 등

□ 지시일자 : 2016. 11. 24.

□ 작업기간 : 2016년 11월 25일 ~ 12월 5일

□ 작업지시내역

○ 개략 소요금액 : 40,200천원

연번	시설명	위 치	작업요청내역	단위	수량	비고
1	원효대교	북단접속교, 남단접속교	연석 콘크리트 표면보수	㎡	8.16
2		B,C램프	점검통로 출입문	개소	2
3		N램프	조류방지시설 설치	㎡	492.76
4		남단접속교 및 B,O,N램프	받침 및 거더 등 강재 바탕처리 및 도장	㎡	6.34

□ 기타사항

- 보수 작업 중 교통통제 필요시 사전에 교통통제계획을 발주처에게 제출하여 교통통제 홍보후 작업시행, 일일공사 추진현황 메일로 제출

- 작업전 싸인카, 신호수, 공사중 안내간판 등 안전시설을 설치한 후 작업시행

- 작업에 따른 문제점, 하자발생 여부 등이 판단되는 경우 사전에 작업방법에 대해 시설물 담당자와 협의한 후 작업시행

- 면밀한 공사가 요하는 작업 등은 세부 시공계획을 제출후 공사시행 방안 강구

- 작업기한 연기가 필요한 경우에는 연기사유를 명기하여 작업기한 종료 5일전에 연기요청 할 것

- 하천 장비 진입이 필요할 경우 관련부서와 사전 협의하고, 필요시 공문 협조 요청 할 것

- 단면보수 및 표면보수, 도장보수 등은 자주 보수가 요구되는 공정임을 감안하여 면밀하게 정밀 시공할 것

- 안전관리 및 품질관리 철저

붙임 : 산출내역서 1부. 끝

안전총괄본부 교량안전과