작 업 지 시 서 (2014-3차)

□ 지시번호 : 2014-03

□ 공 사 명 : 2014년 한강공원 시설물 정비 및 구암공원개선공사(연간단가)

□ 작업기간 : 2014. 06. 12 ~ 2014. 08. 30

□ 계약대상자 : 현도종합건설(주)   대표  최태진

□ 내     용 : 한강공원 시설물 정비 및 구암공원개선공사(연간단가)에 대해 작업지시하니  기한내 완료하고 조치결과를 작업 전․중․후 사진 첨부하여 제출하여 주시기 바랍니다.

□ 작업 지시내역

○ 세부내역

연번	조사결과	현황사진		조치방안
1	◦위치 : 뚝섬나들목 ◦현황 · 나들목 제외지 입구 육갑문 복공판이탈 및 철판훼손 ※ 응답소 민원			◦제외지 입구 복공판 및 철판보수 ◦소요사업비 : 500천원
2	◦위치 : 한남나들목 ◦현황 · 나들목 제내지 입구 이륜차 진입금지 이정표 전도 ※ 한남안내센터			◦이륜차 이정표 정비 N=1개소 ◦소요사업비 : 300천원
3	◦위치 : 한산아파트나들목 ◦현황 · 나들목 제내지 입구 육갑문 내부상단 토사유실 ※ 주민불편 신고사항(전화민원)			◦ 육갑문 내부 옹벽(다이크) 설치(L=5.0m) ◦소요사업비 : 1,000천원
4	◦위치 : 자양나들목, 자양중앙 나들목 ◦현황 · 내부 난간 파손 및 핸드레일파손 ※ 응답소 및 전화민원			◦ 철재안전난간설치(6경간) 핸드레일 보수(L=5.0m) ◦소요사업비 : 2,000천원
5	◦위치 : 노유나들목 ◦현황 · 나들목 내부 안전난간 회색 도색으로 야간 시인성 저하로 불편 ※ 전화민원(자양동주민)			◦ 철재안전난간 야광띠설치 (A=5.0㎡) ◦소요사업비 : 800천원

□ 기타 지시사항

○ 공사 구간내 지장물을 사전에 철저히 조사(도상확인 및 현장 확인굴착 등)하여

지하매설물 파손 등, 공사 시행으로 인한 제반문제가 발생하지 않도록 할 것.

○ 제방상 작업시 사전에 지반조사를 철저히 하여, 장비로 인한 토사 슬라이딩 등 제방손상이 발생하지 않도록 주의할 것.

○ 차량통행 및 자전거 통행이 빈번한 도로면 작업시는 교통 신호수 및

안전시설을 충분히 배치하여 안전사고가 발생하지 않도록 조치할 것.

○ 공사 시행시 반드시 공사 안내간판을 설치한 후 공사를 시행하고

공사시행 및 완료시는 공사장 주변정리를 철저히 하여 공사시행에

따른 민원발생 및 공원 이용시민에게 불편이 없도록 조치할 것.

○ 작업 착공전 해당 안내센타에 작업시행 일정 및 공사내용을 설명한 후 작업을 시행하여 공원관리에 지장이 없도록 협조할 것.  끝.