작 업 지 시 서

□ 지 시 번 호	제2016-8
□ 공 사 명	2016년 한강분수 유지보수 공사(연간단가)
□ 작업지시일	2016. 09. 07.
□ 작 업 기 간	2016. 09. 07. ~ 2016. 10. 04.
□ 계약상대자	거삼조경(주) 대표 예종서 ㈜한강워터테크 대표 임중식
□ 내 용	아래와 같이 한강분수의 유지보수 공사의 작업을 지시하니 기한 내 작업을 완료하고 작업 전, 후 사진을 첨부하여 완료보고서를 제출하여 주시기 바랍니다.

□ 작업지시 내역
연번	분수명	작업내용	단위	규 격	수 량	작업방법		작업조건		비 고
						인력	기계	주간	야간
1	뚝섬 음악분수	STS SUBMERSIBLE PUMP 교체	대	15HP	1	○		○
2		STS SUBMERSIBLE PUMP 교체	대	40HP	1	○		○
3		LED WATER LIGHT 교체	EA	CRS27	10	○		○
4		LED WATER LIGHT 교체(RGB)	EA	CR27	6	○		○
5		LED WATER LIGHT 교체(W)	EA	CR27	5	○		○

□ 작업시 주의사항

※ 작업 시행전 일일 직원 안전교육을 실시 후 작업을 진행할 것

※ 작업 착공전 작업계획을 감독관에게 사전 통보후 작업을 진행하고 작업완료 후 결과를 통보할것

※ 작업 착공전 해당 공원안내센터에 작업일정 및 작업내용을 공지할 것

※ 작업 시행시 현장대리인 책임하에 안전장구류 착용하여 감전사고 등 안전사고가 발생하지 않도록 할 것

※ 공사시 반드시 공사안내간판을 설치하여 공원이용 시민들에게 불편이 없도록 공사를 시행할 것