시설물 보수 작업 지시서

□ 수  신   자 : 도로시설물 일상유지보수공사 현장대리인

□ 작업지시번호 : 2014-08

□ 작업지시근거

- 정밀안전진단용역 및 현장순찰 결과

□ 작  업  기  간 : 작업지시일로부터 ～ 2014.  8. 11까지

□ 작업지시내역

시설물명	작업공종	위 치	수량	작업방법 (공법)	작업조건		비고
					주간	야간
북부고가	교각 안전 도색	3,4공구,정릉, 길음,국민대램프	101개소	재도색	○
	받침장치 몰탈 복구	P38 SH2 P62 SH2	2개소	복구	○		무수축몰탈 설계강도 400㎏/㎠이상
	방음판 설치	현대A 104앞	3개소	설치	○
	소음감소기 설치	정릉1치안센타앞	1개소	설치	○
북부간선	소음감소기 설치	성북보건소앞	12개소	설치	○

※ 상기 작업지시 내용 중 작업공종, 보수물량은 현장여건에 따라 다소 상이할 수 있음

□ 조치사항

- 시설물 보수 공사시 안전사고가 발생하지 않도록 안전시설을 충분히 설치하고, 교통 통제가 필요할 경우 관련기관과 사전 협의 및 인․허가를 득하여 시행

- 보수공사 시행 중에는 시민불편사항을 감안하여 시설물 보수 알림 표시를 설치

- 공사완료 보고시 동일 위치에서 보수 전･중･후 사진을 첨부 할 것