시설물 보수 작업 지시서

□ 수  신   자 : 자동차전용도로시설물 일상유지보수공사 현장대리인

□ 작업지시번호 : 2014-08

□ 작업지시근거

- 도로시설물 정기점검(2014.6.19.20), 시점검(2014.7.8)

□ 작  업  기  간 : 작업지시일로부터 ～ 2014. 07. 30까지

□ 작업지시내역

시설물명	작업공종	위 치	수량	작업방법 (공법)	작업조건		비고
					주간	야간
북부간선고가교	잡철물 제작	P42R 구리방향	1개	설치	○
	난간지주, 단면보수	도시개발공사 옹벽 구간	1개, 0.5㎡	보수	○
	단면복구	P7 (도시개발공사구간)	0.5㎡	보수	○
하계교	충돌방지 위험 및 통과높이 표지판	A2~P4 (자전거도로, 창동방향)	2개	표지판 부착	○
	단면복구	P4 교각 전면 균열	0.7㎡	보수	○

※ 상기 작업지시 내용중 작업공종, 보수 물량은 현장여건에 따라 다소 상이 할 수 있음

※ 공사비는 추후 정산시행

□ 조치사항

- 시설물 보수 공사시 안전사고가 발생하지 않도록 안전시설을 충분히 설치하고, 교통 통제가 필요할 경우 관련기관과 사전 협의 및 인․허가를 득하여 시행

- 보수공사 시행 중에는 시민불편사항을 감안하여 시설물 보수 알림 표시를 설치

- 공사완료 보고시 동일 위치에서 보수 전･중･후 사진을 첨부 할 것