작   업   지   시   서

□ 지시번호 : 2015년 – 제6차

□ 공 사 명 : 2015 한강교량일상유지보수공사(2공구)

□ 관련근거 : 2015 해빙기, 집중점검 및 기타 민원, 순찰 지적사항 등

□ 지시일자 : 2015. 5.

□ 작업기간 : 작업지시일로부터 ~ 6월 15일

□ 작업지시내역

○ 개략 소요금액 :       천원

연번	시설명	위 치	작업요청내역	단위	수량	비고
1	동작대교	본교(상,하행)	배수구청소	개소	4
2	원효대교	본교(상,하행)	배수구청소	개소	4
3	마포대교	본교(하행)	배수구청소	개소	2
4	양화대교	본교(상,하행)	배수구청소	개소	393
5	성산대교	본교(상,하행)	배수구청소	개소	5
6	가양대교	본교(상,하행)	배수구청소	개소	18
7	행주대교	본교(하행)	배수구청소	개소	3
소계				개소	429
8	양화대교	상류교 북단램프	경계석 교체	개소	1
9		하류교 P21 지점	가드레일 교체	개소	1
10		P4 하부 외 3개소	교각 도장처리	개소	4
11		하류교 선유도 부근	보도박층포장 소파보수	㎡	10
12		하류교 버스정류장 부근	교면포장 소성변형 보수	㎡	15

□ 기타사항

- 보수 작업 중 교통통제 필요시 사전에 교통통제계획을 발주처에게 제출하여 교통통제 홍보후 작업시행, 일일공사 추진현황 메일로 제출

- 작업전 싸인카, 신호수, 공사중 안내간판 등 안전시설을 설치한 후 작업시행

- 작업에 따른 문제점, 하자발생 여부 등이 판단되는 경우 사전에 작업방법에 대해 시설물 담당자와 협의한 후 작업시행

- 대규모 포장 시공 등은 세부 시공계획을 제출후 공사시행 방안 강구

- 작업기한 연기가 필요한 경우에는 연기사유를 명기하여 작업기한 종료 5일전에 연기요청 할 것

- 하천 장비 진입이 필요할 경우 관련부서와 사전 협의하고, 필요시 공문 협조 요청 할 것

- 안전관리 및 품질관리 철저

붙임 : 산출내역서 1부. 끝.

도시안전본부 교량안전과