공  사  사  진  철

서울시보건환경연구원 귀하

제 목 : 신관청사 벽면 친환경 녹화 공사

2014. 11. 12

동   우   냉   열   설   비

공 사 명	신관청사 벽면 친환경 녹화 공사	촬 영 년월일	2014.10.28
작업내용	와이어 연결 주춧돌 (12개) 입고 상태
공 사 명	신관청사 벽면 친환경 녹화 공사	촬 영 년월일	2014.10.28
작업내용	주춧돌 아이너트 연결 사각 엔클 용접 중 상태

공 사 명	신관청사 벽면 친환경 녹화 공사	촬 영 년월일	2014.10.28
작업내용	주춧돌 아이너트 연결 및 도색 완료 상태
공 사 명	신관청사 벽면 친환경 녹화 공사	촬 영 년월일	2014.10.29
작업내용	주춧돌 매설 터파기 작업 중 상태

공 사 명	신관청사 벽면 친환경 녹화 공사	촬 영 년월일	2014.10.29
작업내용	터파기 완료 후 주춧돌 매설 중 상태
공 사 명	신관청사 벽면 친환경 녹화 공사	촬 영 년월일	2014.10.29
작업내용	주춧돌 매설 위치 및 수직 수평 작업 중 상태

공 사 명	신관청사 벽면 친환경 녹화 공사	촬 영 년월일	2014.10.30
작업내용	20mm3t 파이프 알곤용접 중 상태
공 사 명	신관청사 벽면 친환경 녹화 공사	촬 영 년월일	2014.10.30
작업내용	와이어 지지대 설치 수직. 수평 작업 완료 후 상태

공 사 명	신관청사 벽면 친환경 녹화 공사	촬 영 년월일	2014.11.04
작업내용	주춧돌 매설 완료후 터언버클 연결 작업 중 상태
공 사 명	신관청사 벽면 친환경 녹화 공사	촬 영 년월일	2014.10.29
작업내용	3층 테크 작업 전 상태

공 사 명	신관청사 벽면 친환경 녹화 공사	촬 영 년월일	2014.10.29
작업내용	3층 테크 넝클 식물 작업 전 상태
공 사 명	신관청사 벽면 친환경 녹화 공사	촬 영 년월일	2014.10.30
작업내용	3층 바닥 와이어 연결 파이프 작업 중 상태

공 사 명	신관청사 벽면 친환경 녹화 공사	촬 영 년월일	2014.14.04
작업내용	와이어 연결 작업 중 상태
공 사 명	신관청사 벽면 친환경 녹화 공사	촬 영 년월일	2014.11.06
작업내용	3층 테크 와이어 연결 작업 완료 후 상태

공 사 명	신관청사 벽면 친환경 녹화 공사	촬 영 년월일	2014.11.06
작업내용	와이어 세로줄 연결 작업 중 상태
공 사 명	신관청사 벽면 친환경 녹화 공사	촬 영 년월일	2014.11.10
작업내용	와이어 연결 작업 완료 후 옆면에서 본 상태

공 사 명	신관청사 벽면 친환경 녹화 공사	촬 영 년월일	2014.11.10
작업내용	와이어 연결 작업 완료후 정면에서 본 상태
공 사 명	신관청사 벽면 친환경 녹화 공사	촬 영 년월일	2014.11.11
작업내용	능선화. 다레. 홍색어름. 백색어름 입고 상태

공 사 명	신관청사 벽면 친환경 녹화 공사	촬 영 년월일	2014.11.11
작업내용	우측 다래나무 및 능선화 식수 후 상태(좌측 능선화는 보기)
공 사 명	신관청사 벽면 친환경 녹화 공사	촬 영 년월일	2014.11.11
작업내용	중앙 능선화 및 홍어름 식수 완료 후 상태

공 사 명	신관청사 벽면 친환경 녹화 공사	촬 영 년월일	2014.11.11
작업내용	좌측 능선화 및 백 어름 식수완료 후 상태
공 사 명	신관청사 벽면 친환경 녹화 공사	촬 영 년월일	2014.11.11
작업내용	3층 테크 작업 완료 후 정리 작업 후 상태