작업 지시서

가. 작업물량 내역

연번	위 치	현 황	공사내역	비 고
1	#3처리장B계열(생오니펌프#12앞)	벽체누수	ㆍ벽체누수 부위 보수, L=5m
2	#4처리장(송풍실 진입도로)	배수로 그레이팅 파손	ㆍ무소음 스틸그레이팅 및 앵글교체 600*1000mm, L=6m
3	#2소화조	주변바닥침하	ㆍ바닥 콘크리트 포장
4	장안유수지박스	박스내 출입통제 안전시설미비	ㆍ안전철책 설치 1개소 SUS소재, 6000*2000mm
5	남문 진출입로	좌우 경계울타리 노후	ㆍ 울타리교체(23개소) 및 녹제거·방청페인트 도포, L=100m

나. 작업기간 : 2014. 05. 21 ~ 06. 25.