감소 NO		1
개선 후
관련 근거	산업안전보건기준에 관한 규칙 제663조 내지 제666조
감소대책			개선 후 위험성
안전화 착용 및 운반 장비 사용			3

감소 NO		2
개선 후
관련 근거	산업안전보건기준에 관한 규칙 제657조, 제661조
감소대책			개선 후 위험성
급히 서두르거나 불안전한 자세동작 지양, 작업 전 후 스트레칭 실시, 유해성 주지			3

감소 NO		3
개선 후
관련 근거	산업안전보건법 제115조 및 시행규칙 제170조
감소대책			개선 후 위험성
경고표지 부착 및 관련 사항 숙지 후 취급, 유류고로 이동			4

감소 NO		4
개선 후
관련 근거	산업안전보건기준에 관한 규칙 제87조, 제88조
감소대책			개선 후 위험성
작업 전 전원차단, LOTO-tag, 잠금장치 안전조치 실시			4

감소 NO		5
개선 후
관련 근거	산업안전 보건기준에 관한 규칙 제3조
감소대책			개선 후 위험성
이동식 계단 비치 및 활용			3

감소 NO		6
개선 후
관련 근거	산업안전보건기준에 관한 규칙 제302조
감소대책			개선후 위험성
드레인 밸브를 이용한 주기적인 응축수 배수			4

감소 NO		7
개선 후
관련 근거	산업안전보건기준에 관한 규칙 제304조
감소대책			개선후 위험성
누전차단기를 적용한 제품(전선릴) 사용			4

감소 NO		8
개선 후
관련 근거	산업안전보건기준에 관한 규칙 제301조
감소대책			개선후 위험성
충전부 방호 조치 실시 (콘트롤 박스 등을 활용)			4