장마철 전통시장 시설물 안전점검 결과보고

□ 점검개요

○ 점검일시 :

○ 점 검 자 :

○ 점검대상 : (필요시 표로 작성)

- 규  모 :

- 구  조 : 예시) 철근콘크리트

□ 점검결과 (필요시 표로 작성)

○ 건물 구조 및 전기․소방가스시설 안전도 : 양호___, 주의___, 위험 ___

＜점검착안사항(점검기준)＞

○ 양호 : 육안으로 봤을 때 경미한 손상 및 결함이 있으나, 단기적으로 보수 등 조치가

필요하지는 않고, 지속적인 관찰이 필요한 경우

○ 주의 : 일부 손상 및 결함이 발생되어 즉시 조치함으로써 결함사항을 해소할 수 있는 경우

○ 위험 : 발생된 손상 또는 결함으로 구조 안전의 위험이 있어 보강 등의 조치가 필요한 경우

* 재난위험시설(안전관리등급 D,E등급 건물)

※ 위험으로 판단하는 시설에 대해서는 위험해소 대책 보고요망

○ 긴급 정밀안전진단 추진현황(E급 및 D급)

○ 재난대응 매뉴얼 비치활용 여부 :

○ 기타행정지도 사항

○ 현장 사진