개발장비 설명서

개발자	소 속	발산119안전센터		계급․성명	지방소방사 서부원
	장비개발 관련 수상․특전이력
내 역	제작일시	2014. 5. 19.		제작비		100,000원
제 원	○ 포획망 지름: 40cm ○ 포획망 길이: 100cm ○ 몸체 : 80cm ○ 최대신장 길이 :
사용법 및 조작법	○ 낚싯대를 최대로 신장하여 목표물에 접근하여 포획한 후에 포획망에 연결된 낚싯줄을 잡아 당겨서 포획망 입구를 좁힌다.
개 발 효 과	○ 벌집제거 및 기타출동으로 높은 곳에 위치한 벌이나 조류 등을 잡을 때 대원이 높은 사다리나 나무에 오르지 않고 현장활동을 할 수 있어 일의 효율성 및 대원 안전을 기대할수 있다.

장비명 : 다용도 포획망