개발장비 설명서

개발자	소 속	발산119안전센터		계급․성명	지방소방장 김문식
	장비개발 관련 수상․특전이력
내 역	제작일시	2014. 5. 30.		제작비
제 원	-40mm -65mm
사용법 및 조작법	○ 현재 사용하고 있는 관창에 손잡이, 개폐밸브, 분무노즐 부분에 발광색 형광페인트로 처리를 하여 어두운 곳에서 신속하게 조작 할수 있음.
개 발 효 과	○ 지하실 화재나 야간 화재 시 관창을 사용하다 다른 장비조작으로 잠깐 주변에 놓았다 다시 잡을시 어두운 환경 때문에 관창의 식별이 곤란하여 찿기 어려운 반면 발광 형광 페인트로 관창에 야광처리를 하면 어두운 곳이나 작은 불빛에도 식별이 빨라 신속하게 화재진압을 할수 있으며 관창을 잡고 있으면 다른 대원의 눈에도 잘 띄게 되어 안전사고 예방에도 큰 도움이 될 것으로 사료됨 .

장비명 : 발광식 관창

발광색 형광 페인트