개발장비 설명서

개발 장비
개발자	소 속	중곡119안전센터		계급․성명	소방장 이현구
	장비개발 관련 수상․특전 이력		없 음
내 역	제작일시	제작예정		제작비	600천원
제 원	◇재 질 : 알루미늄 ◇길 이 : 150cm-250cm(길이조절가능) ◇무 게 : 약 1kg ◇구 성 : 원형칼날, 그물망, 그물망 조임줄, 손잡이지지대
사용법 및 조작법	◇벌집의 위치(벽면,천정면) 확인 ◇손잡이 길이조정 후 고정장치 고정 ◇칼날을 이용 벌집절단 후 그물망 조임줄 이용하여 그물망 봉쇄
개 선 효 과	◇최근 생태 ․ 환경 등 여러 가지 요인으로 인해 도심지 야생벌집 급증 ◇벌집제거시 방충스프레이, 라이터 등으로 불을 이용하게 되면 주변 가연물 착화 발화위험 ◇벌집은 일반적으로 높은곳에 위치하여 추락 등 안전사고 위험성 높음 ◇새장비를 이용하여 벌집을 신속히 제거하게 되면 약품, 화염, 추락 등에 의한 안전사고 및 화재발생을 미연에 방지할 수 있음 ◇벽면, 천정면 모두 활용가능하고 절단 및 채집과정이 신속히 이루어짐