개발장비 설명서

● 장비명 : 틈새 화재 분무노즐관창

개발자	소속	후암119안전센터			계급.성명			소방장 조계봉
	장비개발관련 수상.특전이력			없음
내역	제작일시		2014.4.11			제작비	300,000원(추정)
제원	3*300㎝(3*300) + 관창 개폐손잡이
사용법 및 조작법	소방호스에 얇은 분무노즐로 된 관창을 연결하여 좁은 틈새 화재 진압에 활용한다.
개선 효과	건물 벽면 사이 등 좁은 공간에서 일어난 화재를 진압할 때 종전에는 관창으로 입구에서만 분무시 물이 좌우 화점에는 잘 닿지 않아, 진압에 어려움이 많았지만, 틈새 화재 분무노즐관창을 이용하면, 좁은 틈새에 일어난 화재도 즉시 진압 할 수 있다.