장비 관리카드

				관리번호
장비명	배연기	단위	개	형식(모델)	NT520
규격		보유수량	2	내용연수	3
배정일	2012. 5. 10.	사용부서	현장대응단 ⇒ 미아	제 작 사	㈜나인테크
▣ 주요제원 ◇ 엔진 : 자동오일 경보장치, 스타트장치 ◇ 동력 : 무연 ◇ 마력 : 4.5마력 ◇ 무게 : 27kg ▣ 사용법 및 관리요령 1. 스위치를 on 위치에 놓고 시동을 건다. 2. 벽으로부터 1~2m 간격을 두고 설치한다. 3. on 위치로 연료밸브를 열고 CLOSE 위치로 초크레버를 돌린다. 4. 왼쪽으로 조절판레버를 움직인다. 5. 엔진이 뜨거워지면 서서히 OPEN 위치로 초크레버를 움직인다. 6. 조절판레버를 엔진스피드 위치에 놓는다. 7. 밀폐된 장소에서 사용금지