장 비 규 격 서

품 명	이동식조명등 수납용 가방	구매수량
용 도	2017년도 서울소방재난본부에 납품된 이동식조명등(NOVA5K C+R, 덴마크)의 파손 및 기자재 분실 등을 방지하기 위한 전용 수납 및 각종 소방재난현장 출동 시 안전하고 편리한 장비의 이동이 가능한 가방
규 격	❖ 주요제원 - 규격 : 가로115cm × 세로35cm × 폭20cm 이내 - 재질 : 겉감 - 폴리에스테르 600D, 안감 - 폴리에스테르 210D, 내부 - PE폼 5T - 색상 : 검정색 또는 진청색 ❖ 기타사항 - 작업등 2개, 충전기 2개, 자석 마운틴브라켓 2개, 이동식삼각대 1개, 더블 브라켓 1개가 각각 전용 가방 내부에 견고히 고정 수납될 수 있어야 한다. - 이동식조명등 전용 수납용 가방은 이동시 사용자가 편리하도록 견고한 손잡이가 부착되어 있어야 하며, - 장거리 이동 시 사용할 수 있는 어깨걸이가 있어야 하며, 사용자의 신체 사이즈에 맞게 길이를 조정할 수 있어야 한다. 다만 사용자가 필요에 의하여 탈·부착 할 수 있어야 한다.
기 타	❖ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 하자, 파손 시 즉시 교체) ❖ 사후관리에 관한 제작사 및 계약자의 사후관리증명서 제출 ❖ 장비의 납품은 계약일로부터 40일 이내 수요기관의 검수 확인 후 지정한 소방서별로 납품하고 각 소방서의 담당자(또는 인수자)의 확인을 받아 서울소방재난본부 안전지원과 담당자에게 제출하여야 함