규 격 서
물 품 명	렌턴베터리	모델명	18650Li-ion
참고사진
물 품 상세규격	● 특 징 - 실용량 3400mAh 보호회로 내장 ● 제 원 - 전 압 : 3.7V - 크 기 : 18mm X 69mm
비 고

규 격 서
물 품 명	동물포획장갑	모델명	21.5인치
참고사진
물 품 상세규격	● 특 징 - 손바닥, 손등은 동물 이빨로부터 관통이나 외상을 당하지 않도록 강도가 있습니다. - 손등과 손바닥은 최고의 조직인 팔라미노(Palamino)가죽에 스테인 레스 미니바의 스테이플처리로 부드러움을 유지하도록 박음질 되어 있습니다. - 장갑의 모든 솔기들은 강도가 강한 케블라로 전부 봉제되어 있습니다. - 손목에서 어께 부분까지는 맹수 등에 물려도 관통되지 않는 두꺼운 이중의 소가죽이 덧대어 있습니다. - 장갑의 팔 쪽 끝부분 둘레에는 폭 35mm이상의 Safety Strap 및 벨크로 부착되어 착용 후 맹수 등에 물려도 쉽게 벗어지지 않습니다. ● 제 원 - 외피 : 오지에서 손목까지는 팔라미노(Palamino)가죽과 스테인레스 미니바의 스테이플, 손목에서 팔부분은 고강도의 소가죽 - 내피 : 오지에서 손목까지 인서트는 듀퐁의 두꺼운 케블라 팰트 - 형 식 : 오지형의 손목이 긴형태 - 길 이 : 21.5인치 (손가락에서 팔부분까지)
비 고

규 격 서
물 품 명	구조장갑	모델명	TBG-1001
참고사진
물 품 상세규격	※ 용 도 : 인명구조용 ※ 특 징 : - 내구성이 강하고 휴대가 간편. - 로프사용시 손을 보호해 주고 사방스판을 사용하여 착용감 이 뛰어남. - 손가락 끝과 마모가 심한부분은 이중가죽으로 처리하여 내구성 강화 - 사슴가죽사용
비 고

규 격 서
물 품 명	엘리베이터마스터키	모델명
참고사진
물 품 상세규격	※ 용 도 : 인명구조용 ※ 특 징 : - 종류별 엘리베이터 키가 가방안에 보관 - 키별로 제작사 표시 - 휴대가 용이하게 가방으로 제작
비 고

규 격 서
물 품 명	고양이포획망	모델명	접이식 83cm*35cm*35cm
참고사진
물 품 상세규격	※ 용 도 : 고양이, 뉴트리아등 소동물 포획용 ※ 형 식 : 접이식 ※ 크 기 : 83cm×35cm×35cm ※ 무 게 : 4.5kg ※ 특 징 : 양쪽 개폐형으로 미끼판을 밟으면 문이 닫힘.
비 고

규 격 서
물 품 명	개인로프	모델명	텐돈 7mm-100m슬링
참고사진
물 품 상세규격	[제품특징] - 구조작업 시 인명탈출 및 물체고정에 용이 - 가볍고 식별이 용이한 색상으로 개인이 사용과 보관에 용이함 - 다양한 길이로 공급이 가능함 - 수입되는 시기에 따라 색상은 변경될 수 있습니다. [제품제원] - 폴리아미드 재질 - UIAA , CE ( EN 564) 인증획득 - ISO 9001 : 2001 , TÜV 인증, AQAP 2110 인증 - 무게 : 34gr / 1 M - 최저 파열 강도 : 1,300 daN (1,300kg) 이상
비 고

규 격 서
물 품 명	제논탐조등 베터리	모델명	PS-B8-P
참고사진
물 품 상세규격	전압 및 용량 : 14.4V 4400mAh 충전전압 : 19v 1.57A 충전시간 : 3시간 베터리종류 : 리튬이온 충전식 베터리
비 고