장 비 사 양 서

장 비 명	시건개방장비 만능 문개방기 셋트 중 (내장된 일자드라이버 5개 신청)	규 격
단 가	20,000원	수 량	5개
용 도	각종 화재,구조,구급, 출동 시 방화문을 신속하게 개방하여 실내에 갇힌요구조자 구조 및 신속한 현장 대응으로 재산피해를 최소화 하는 장비임.
제원/특징 등 구매사양	- 무 게 : 약1.5㎏제조국 : 파트너(스웨덴) - 재 질 : 크롬 도금됨과 RQP가공된 디자인의 특수 합금강 - 크 기 : 50㎝ - 특이사항 : 특수 설계에 의한 고성능 문개방기로 더욱 더 신속,정확,간 단하게 모든 방화문을 누구나 손쉽게 운용 할 수 있는 장비.

장 비 사 양 서

장 비 명	말벌보호복	규 격
단 가	40,000원	수 량	2개
용 도	말벌 및 각종 해충안전조치 출동시 현장대응용 개인보호복
제원/특징 등 구매사양	- 특 징 : 점퍼스타일로 착용이 용이하고 통풍이 잘됨 - 재 질 : 촘촘한 그물망으로 특수망사재질 - 크 기 : FREE

장 비 사 양 서

장 비 명	밧데리	규 격	AAA(1.5V) AA(1.5V) FC-1(9V)
단 가	1만원대(50개묶음)	수 량	각 50개
용 도	각종 전자기기 밧데리로 사용
제원/특징 등 구매사양	□ 제원 - TYPE : AAA(1.5V), AA(1.5V), FC-1(9V) □ 특징 - 공기호흡기 및 사무실 각종 전자기기에 사용됨

장 비 사 양 서

장 비 명	렌턴 밧데리	규 격	NH-100 레스폰다
단 가	-	수 량	NH-100 : 8개 레스폰다 : 2개
용 도	랜턴 밧데리의 수명이 다되어서 교체용도
제원/특징 등 구매사양	□ 제원 - TYPE : NH-100, 레스폰다 용 밧데리

장 비 사 양 서

장 비 명	가스검지기 센서	규 격	XH-806
단 가	-	수 량	1개
용 도	가스검지기 센서
제원/특징 등 구매사양	- 용 도 : 가연성 가스 누출 지역의 가연성 가스 측정 - 규 격 : 108x85x40 mm - 전 원 : 알칼리건전지 1.5V x 4개