※ 수요조사 목록에 표시한 장비만 기입

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	양 천 소 방 서						우선 순위	1
장비명	로프장갑	모델명	주경방재 JK-105N				예상 가격	개당 70,000 21점 1,470,000
보유기준	.	보유수	.				필요 수량	21점
보강사유	보유장갑 노후	사용부서	구조대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	개인보호장비
주 요 사 양
용도	- 인명구조사 교육대비			필요성		.
제원	○ 재 질 ◦ 가죽 및 네오프렌 ○ 구 성 품 ◦ 장갑 ○ 크 기 ◦ S,M,L,XL
현 모델 선정사유	- 경량화 되어있으며 견고함
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	양 천 소 방 서					우선 순위	2
장비명	구조장갑	모델명	주경방재JK-107S			예상 가격	개당 35,000 합계 735,000
보유기준	.	보유수	.			필요 수량	21개
보강사유	인명구조사교육 대비	사용부서	구조대			장비 분류 (구조장비 기준 참고)	개인보호장비
주 요 사 양
용도	- 인명구조사 교육대비			필요성	.
제원	○ 재 질 ◦ 뉴스판, 사무드 스웨이드 ○ 구 성 품 ◦ 장갑 ○ 사이즈 ◦ 대, 중, 소
현 모델 선정사유	- 경량화 되어있으며 견고함
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	양 천 소 방 서					우선 순위	3
장비명	다중확보기	모델명	PAW Anchor M			예상 가격	개당 80,000 합계 160,000
보유기준	.	보유수	.			필요 수량	2점
보강사유	수량부족	사용부서	구조대			장비 분류 (구조장비 기준 참고)	비품
주 요 사 양
용도	- 산악구조용			필요성	.
제원	- 중량 : 210g - 구멍 : 19mm - 강도 : 36kN
현 모델 선정사유	- 현재 사용중인 장비와 동일 모델
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	양 천 소 방 서					우선 순위	4
장비명	쌍도르레	모델명	AP-P65A			예상 가격	개당 110,000 합계 440,000
보유기준	.	보유수	.			필요 수량	4개
보강사유	보유장비 노후	사용부서	구조대			장비 분류 (구조장비 기준 참고)	산악구조용
주 요 사 양
용도	- 인명구조사 교육대비			필요성	.
제원	○ 재 질 ◦ 알루미늄 합금 ○ 구 성 품 ◦ 쌍도르레 ○ 규 격 ◦ 작업하중 1200Kg
현 모델 선정사유	- 경량화 되어있으며 견고함
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	양 천 소 방 서					우선 순위	5
장비명	도르레	모델명	AP-P60A			예상 가격	개당 60,000 합계 240,000
보유기준	.	보유수	.			필요 수량	4개
보강사유	수량부족	사용부서	구조대			장비 분류 (구조장비 기준 참고)	산악구조용
주 요 사 양
용도	- 인명구조사 교육대비			필요성	.
제원	○ 재 질 ◦ 알루미늄 합금 ○ 구 성 품 ◦ 도르레 ○ 규 격 ◦ 작업하중 800Kg
현 모델 선정사유	- 경량화 되어있으며 견고함
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	양 천 소 방 서					우선 순위	6
장비명	프로트렉션	모델명	페츨AP-P51			예상 가격	개당 160,000 합계 320,000
보유기준	.	보유수	.			필요 수량	2개
보강사유	보유장비 노후	사용부서	구조대			장비 분류 (구조장비 기준 참고)	산악구조용
주 요 사 양
용도	- 인명구조사 교육대비			필요성	.
제원	○ 재 질 ◦ 알루미늄 합금 ○ 구 성 품 ◦ 프로트랙션 ○ 규 격 ◦ 파손하중 1.1톤 ◦ 작업하중 300Kg
현 모델 선정사유	- 경량화 되어있으며 견고함
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	양 천 소 방 서					우선 순위	7
장비명	등강기	모델명	페츨 어센션			예상 가격	개당 80,000 합계 320,000
보유기준	.	보유수	.			필요 수량	4
보강사유	보유장비 수량부족	사용부서	구조대			장비 분류 (구조장비 기준 참고)	산악구조용
주 요 사 양
용도	- 인명구조사 교육대비			필요성	.
제원	○ 구 성 품 ◦ 등강기 ○ 규 격 ◦ 최대하중 140kg
현 모델 선정사유	- 경량화 되어있으며 견고함
기타	- 우측, 좌측 각2개씩 구매 요청

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	양 천 소 방 서					우선 순위	8
장비명	그리그리	모델명	페츨AP-D14B			예상 가격	개당 150,000
보유기준	.	보유수	.			필요 수량	1개
보강사유	보유장비 노후	사용부서	구조대			장비 분류 (구조장비 기준 참고)	산악구조용
주 요 사 양
용도	- 인명구조사 교육대비			필요성	.
제원	○ 재 질 ◦ 알루미늄 합금 ○ 구 성 품 ◦ 그리그리 ○ 규 격 ◦ 파손하중 2톤
현 모델 선정사유	- 경량화 되어있으며 견고함
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	양 천 소 방 서						우선 순위	9
장비명	로프(11mm)	모델명	페츨(AXIS11mm)				예상 가격	700,000원
보유기준	.	보유수	.				필요 수량	1
보강사유	보유장비 노후	사용부서	구조대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품
주 요 사 양
용도	- 인명구조사 교육대비			필요성		.
제원	○ 재 질 ◦ 폴리아미드 ○ 구 성 품 ◦ 로프 ○ 크 기 ◦ 지름 11mm, 길이 100M
현 모델 선정사유	- 견고하고 안전함
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	양 천 소 방 서					우선 순위	10
장비명	스위벨	모델명	페츨AP-P58XSO			예상 가격	개당 80,000
보유기준	.	보유수	.			필요 수량	1개
보강사유	보유장비 노후	사용부서	구조대			장비 분류 (구조장비 기준 참고)	산악구조용
주 요 사 양
용도	- 인명구조사 교육대비			필요성	.
제원	○ 재 질 ◦ 알루미늄 합금 ○ 구 성 품 ◦ 스위벨 ○ 규 격 ◦ 파손하중 2.3톤
현 모델 선정사유	- 경량화 되어있으며 견고함
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	양 천 소 방 서					우선 순위	11
장비명	다목적등강기	모델명	페츨 베이직			예상 가격	개당 90,000 합계 180,000
보유기준	.	보유수	.			필요 수량	2개
보강사유	보유장비 노후	사용부서	구조대			장비 분류 (구조장비 기준 참고)	산악구조용
주 요 사 양
용도	- 인명구조사 교육대비			필요성	.
제원	○ 재 질 ◦ 알루미늄 합금 ○ 구 성 품 ◦ 베이직 ○ 중 량 ◦ 90g
현 모델 선정사유	- 경량화 되어있으며 견고함
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	양 천 소 방 서					우선 순위	12
장비명	텐덤 도르레	모델명	P21			예상 가격	개당 80,000
보유기준	.	보유수	.			필요 수량	1개
보강사유	보유장비 노후	사용부서	구조대			장비 분류 (구조장비 기준 참고)	산악구조용
주 요 사 양
용도	- 인명구조사 교육대비			필요성	.
제원	○ 재 질 ◦ 알루미늄 합금 ○ 구 성 품 ◦ 텐덤 도르레 ○ 규 격 ◦ 작업하중 1.2톤 ◦ 파손강도 2.4톤
현 모델 선정사유	- 경량화 되어있으며 견고함
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	양 천 소 방 서					우선 순위	13
장비명	미니트랙션	모델명	페츨AP-P07			예상 가격	개당 110,000
보유기준	.	보유수	.			필요 수량	1개
보강사유	보휴장비 노후	사용부서	구조대			장비 분류 (구조장비 기준 참고)	산악구조용
주 요 사 양
용도	- 인명구조사 교육대비			필요성	.
제원	○ 재 질 ◦ 알루미늄 합금 ○ 구 성 품 ◦ 미니트랙션 ○ 규 격 ◦ 파손하중 2톤 ◦ 작업하중 500Kg
현 모델 선정사유	- 경량화 되어있으며 견고함
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	양 천 소 방 서					우선 순위	14
장비명	카라비너(D형)	모델명	윌리엄 볼락			예상 가격	개당 20,000 합계 100,000
보유기준	.	보유수	.			필요 수량	5개
보강사유	보유장비 노후	사용부서	구조대			장비 분류 (구조장비 기준 참고)	산악구조용
주 요 사 양
용도	- 인명구조사 교육대비			필요성	.
제원	○ 재 질 ◦ 알루미늄 합금 ○ 구 성 품 ◦ 카라비너 ○ 규 격 ◦ 최대하중 2.5톤
현 모델 선정사유	- 경량화 되어있으며 견고함
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	양 천 소 방 서						우선 순위	15
장비명	코드슬링7mm	모델명	코드슬링7mm(150m)				예상 가격	250,000
보유기준	.	보유수	.				필요 수량	1
보강사유	인명구조사교육 대비	사용부서	구조대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품
주 요 사 양
용도	- 인명구조사 교육대비			필요성		.
제원	○ 재 질 ◦ 나일론 ○ 구 성 품 ◦ 코드슬링 1동 ○ 크 기 ◦ 7mm 150M
현 모델 선정사유	- 경량화 되어있으며 견고함
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	양 천 소 방 서						우선 순위	16
장비명	테이프슬링	모델명	테이프슬링20mm				예상 가격	100,000
보유기준	.	보유수	.				필요 수량	1동
보강사유	인명구조사교육 대비	사용부서	구조대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품
주 요 사 양
용도	- 인명구조사 교육대비			필요성		.
제원	○ 재 질 ◦ 나일론, 플리아미드 ○ 구 성 품 ◦ 장갑 ○ 크 기 ◦ 50M이상
현 모델 선정사유	- 경량화 되어있으며 견고함
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	양 천 소 방 서					우선 순위	17
장비명	카라비너(O형)	모델명	AP-M73SL			예상 가격	개당 20,000 합계 200,000
보유기준	.	보유수	.			필요 수량	10개
보강사유	인명구조사교육 대비	사용부서	구조대			장비 분류 (구조장비 기준 참고)	산악구조용
주 요 사 양
용도	- 인명구조사 교육대비			필요성	.
제원	○ 재 질 ◦ 알루미늄 합금 ○ 구 성 품 ◦ 카라비너 ○ 규 격 ◦ 최대하중 2.5톤
현 모델 선정사유	- 경량화 되어있으며 견고함
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등