문서번호	도로관리과-19412
결재일자	2013.12.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로조명팀장	도로관리과장

장비 동파방지 시행결과 점검보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
도로관리과-18374(2013.12.2.)	도로사업소	공문시행	공문접수	-

2013. 12

도시안전실

(도로관리과)

「도로사업소」

장비 동파방지 시행결과 점검보고

건설기계 (차량) 안전운행과 유휴장비의 동파방지를 위하여 장비점검 과 보온상태 등에 대하여 점검하여 유지관리에 이상이 없도록 조치하였음을 보고함.

Ⅰ		현 황

추진배경

○ 도로사업소에서 보유하고 있는 건설기계, 차량, 제설장비, 부속장치 등에 대한 동절기 정비, 보관실태 점검

- 주요점검내용 :

․ 건설기계(차량) 동파방지 유지관리 실태점검 : 부동액주입(28종 199대)

․ 동절기 미사용 장비 물배관 퇴수 및 보양상태 (물탱크, 건설기계 등)

․ 폐수처리장, 정비실 보온 및 온풍기(보일러) 정상가동상태 확인

․ 공공운영비 예산지출현황

점검결과

○ 점검일자 : 2013. 12. 5 ～ 12. 16까지 (점검자 : 조성주)

- 건설기계 (차량) 부동액, 밧데리 점검 및 수리상태 양호.

- 부속장치 물탱크, 세척기의 퇴수상태는 양호하며, 동파대비하여   차고건물내 보관, 옥외보관시에는 덮개로 보양완료.

- 세척고, 정비실, 난방기 가동상태는 양호하였으며, 제설작업 및   옥외차량정비작업를 위한 난방기는 구매완료.

- 조종원 근무복, 제설작업화는 사업소에서 집행완료.

<점검장비 현황>

구 분	계	동부	서부	남부	북부	성동	강서
합 계	427	72	76	73	74	67	65
건설기계 (차 량)	199	32	35	34	37	31	30
살포기	82	15	13	14	13	13	14
제설기(삽날)	116	18	21	21	20	19	17
물탱크	8	2	2	1	1	1	1
고압세척장치	8	2	2	1	1	1	1
세척고난방기	6	1	1	1	1	1	1
온풍기	8	2	2	1	1	1	1

- 사업소별 건설기계 담당인원 현황 : 총 89명

구분	동부	서부	남부	북부	성동	강서
계	15	15	13	20	12	14
공업직	1	1	1	1	1	1
조종원	14	14	12	15	9	13
운전직				4	2

- 2014년 상반기 조종원 퇴직인원(공로연수) : 퇴직1, 연수 5명

구분	동부	서부	남부	북부	성동	강서
‘14년 상반기	-	임문수	이경광	김한용(퇴직) 강동석	김영수	이재덕
‘14년 하반기	진현준

○ 특기사항

- 물탱크 하부부식 정비요함 : 동부 1대, 성동 1대

- 동부도로사업소 물탱크 2대중 1대만 사용하고 있으므로, 1대 사   용에 대한 계획수립

- 남부도로에서는 물탱크를 동절기에는 염수운반용으로 사용하고   있으므로 탱크 부식방지 조치 후에 타사업소에서도 시행검토

- 강서도로에서 보유하고 있는 야간조명장치(트럭적재형 발전기)   1대는 구입후 사용실적이 없으므로 수요부서에 이관토록 추진.

따로붙임 : 점검사진 1부. 끝.

따로붙임 : 점검사진

물탱크 2대 (동부도로)	세척기 옥외보관(성동도로)
온(열)풍기 구매 (남부도로)	도로보수장치 보관 (서부도로)
폐수처리장 보온 (북부도로)	물탱크 하부부식 (강서도로)