장애인전용주차구획 정비 결과

(상수도사업본부)

청사 앞마당 장애인전용주차구획 (개선전 : 2면)	청사 앞마당 장애인전용주차구획 (개선후 : 1면 존치, 1면 이설)
청사 후정 일반차량 주차 모습	청사 후정 승강기설비 최단거리에 장애인전용주차구획 개설 (개선후 : 장애인전용 주차구획 1면)

○ 관련규정 검토

- 부설주차장 주차대수의 3퍼센트 이상을 장애인전용주차구획으로 구분·설치

※ 서울특별시 주차장 설치 및 관리조례 제25조의1항(장애인전용주차구획 설치기준)

- 상수도사업본부 총 주차면수는 26면(장애인전용주차구역 2면 포함)으로 장애인전용주차구획을 1면 유지하면 설치기준 의무 준수