양천장애인종합복지관 -

장애인 복지시설 재난안전 교육․훈련 계획

위험 대처 능력이 부족한 재난약자 장애인 복지시설 사용자 및 종사자 등의 상황 대응 능력을 키우기 위한 재난안전 교육․훈련 계획임

추진배경

Ⅰ

○ 2015년 주요업무 계획 “장애인을 우선하는 119안전서비스”

○ 장애인 교육기관․거주생활시설․복지관 등 재난약자 거주․생활시설은 재난발생 시 다수의 인명피해가 우려되고

○ 전체 화재 중 장애인복지시설 화재는 적은 비율을 차지하지만 사고가 발생하면 대형 참사로 직결될 수 있음

⇒ 교육․훈련을 통한 사용자 및 종사자의 대응능력 제고 필요

기본방침

Ⅱ

○ 대상별(입소자, 이용자, 종사자) 위기 대피․대응 방법 숙달 교육

○ 안전점검 및 소방계획서 작성 등 맞춤형 안전지도 병행

○ 입소자 및 사용자의 안전한 대피 유도 및 대응 중점 훈련

○ 재난 발생을 대비한 장애인시설의 자체적 대응 절차 점검 및 숙달

○ 훈련결과 발생한 문제점을 개선, 유사 시 대응능력 향상

세부추진계획

Ⅲ

○ 주    관 : 양천소방서 재난관리과 구조팀(재난대비훈련)

○ 일    정 : 2015. 9월 4일 (금) 18:00 ~ 19:00

※ 장애인복지시설 관계자와 사전 협의(종사자 등 교육·훈련)

○ 대    상 : 양천장애인종합복지관

○ 방    법 : 재난대비 피난대피훈련 등 민간합동훈련

○ 훈련대상 전경 및 위치

○ 시설물 일반현황

대 상	대표자	층	용 도	연면적	비고
양천장애인 종합복지관 (양천구 목동동로 159) 3/2 층 5,360.4㎥	김경환	1층	안내실, 주간활동실, 보호자대기실	540㎥
		2층	작업활동실, 물리활동실, 사무실	1,000㎥
		3층	관장실, 회의실, 사무실, 직업훈련실	987㎥
		-1층	심리운동실, 서비스지원실, 샤워실	1,287㎥
		-2층	목욕탕, 강당, 식당	1,544㎥

○ 소방시설 현황

소방시설 현황								인접 센터
소화기구	옥내 소화전	SP	자탐	비상 방송	유도등	비상조명	연결송수
134	12	397	95	144	65	645	2	신트리센터 (2.5km)

○ 가상화재 진압작전도

○ 훈련 진행사항 및 준비내용

- 화재발생, 상황전파

- 이용자 대피, 종사자 대피 지원 등

- 자위소방대 초기대응(소화기 및 옥내소화전 진화)

- 화재진압, 인명검색, 환자 중증도 분류, 의료기관 이송

- 관계자·종사자에 대한 개인별 임무부여 및 역할 숙지

○ 훈련중점

- 사용자 대상 : 위기상황 실제 대피 중심 훈련

o 화재 시 소방서에 신고, 시설 관계인에 알리는 방법

o 안전한 대피 방법(비상 이동통로 숙지 등)

- 종사자 대상 : 입소자 대피 유도 및 안전관리요령 중심 훈련

o 관계인별 안전관리 전담 구역(층별)지정 및 대피유도요령 숙지

o 화재 시 초기 진화 요령(소화기, 옥내․외 소화전 사용 등)

기타 행정사항

Ⅳ

○ 훈련대상 양천장애인종합복지관에서는 자위소방 활동계획을       수립 관계자 및 종사자에 대한 사전 교육을 통하여 개인별       임무 및 행동요령을 숙지하여 훈련에 적극 협조하여 주시기       바랍니다.

○ 기타 궁금하신 사항은 구조팀으로 문의하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 자위소방대 기본행동요령

자위소방대 기본행동 요령

1. 신속 정확한 119신고

① 화재가 발생하면 - 당황하지 말고 자체적으로 설치된 화재경보기 및 자동 화재탐지     설비를 이용한 발신, 경종. 휴대용확성기, 메가폰 등으로 사실을 전파함과 동시에      소방관서에 신고하여야 한다.

② 화재의 신고는 - 침착하게 건물의 위치 및 명칭을 알기 쉽게 알려 주어야하며 훈련     시에는 반드시 "훈련에 의한 신고" 라는 것을 밝혀야 한다.

③ 신고가 끝났다고 해서 - 안심하지 말고 즉시 자체 초기진화에 임하여야 한다.

④ 2인 이상이 화재현장에 있으면 - 반드시 1인은 신고와 구내통보를, 나머지 사람은     자체 초기진화에 임하여야 한다.

2. 화재발생 초기의 안전조치

① 전기에 의한 화재 발생시 - 우선 전원을 차단하여야 한다.

② 유류에 의한 화재 발생시 - 분말소화기, 모래, 젖은 가마니, 젖은 이불 등을 사용하     여 최단 시간 내에 소화하여야 한다.

③ 가스에 의한 화재 발생시 - 화재폭발가능지역의 가스통을 안전지대로 신속히 이동     시키면서 초기소화에 임하여야 한다.

④ 초기소화가 도저히 불가능하다고 생각될 경우에는 - 의복이나 귀중품을 찾느라고      시간을 지체하지 말고 즉시 밖으로 대피하여야 한다.

⑤ 인명을 구하 거나 귀중품을 꺼내기 위해서 무모하게 불속에 뛰어 들어 가지 말고

소방관에게 재빨리 알려서 구출하도록 한다.

⑥ 고층건물 등 화재 발생시 - 절대로 엘리베이터를 이용해서는 아니 된다.

⑦ 실내에서 화재 발생시 - 문이 뜨겁다거나 문틈으로 연기가 새어나온다면 이미 유독     가스와 연기가 차있다는 증거이므로 문을 열어서는 아니 되며, 바깥쪽 창문을 이용     하여 구조를 요청하여야 한다.

3. 침착한 초기 소화활동

① 소화요원은 무계획적으로 행동하지 말고 - 우선 화재현장 상황을 정확히 판단한 후     침착하게 행동하여야 한다.

② 대피하지 못한 사람이 있을 때에는 - 제일 먼저 구해내야 한다.

③ 화점으로 접근할 때에는 - 낮은 자세를 취하여야 한다.

④ 소화방법은 - 불꽃의 아랫부분을 소화한 후 윗부분을 소화하여야 하며, 화점을 중심     으로 포위하여 소방시설을 최대한 활용하여 끈다.

4. 피난요령

① 피난 통로는 - 평소에 피난통로 및 비상구를 숙지 하였다가 냉정하게 피난방법을      결정하여야 한다.

② 피난 요령은 - 될 수 있는 대로 자세를 낮추어 젖은 수건으로 코를 감싸고 호흡량     을 적게 하여 민첩하게 행동하여야 한다.

③ 피난 방향은 - 화점과 멀리, 풍향의 반대 방향으로, 연기가 체류하는 막다른 곳을      피하여 탈출하여야한다.

5. 인명구조 및 응급조치 요령

① 인명탐색 중 사람을 발견하였을 경우 - 생사여부를 우선 확인하여야 한다.

② 부상자 발생 시는  - 상처를 확인하고 상처를 다치지 않도록 유의 하면서 신속히      안전한 곳으로 구출하고 의료요원에게 인도한다.

③ 인명구조를 위하여 옥내를 진입할 때에는 - 로프, 전지, 갈고리, 물수건 등을 휴대하     고 계단, 난간, 벽체를 따라 진입하되 비상시 탈출구를 찾아 놓아야 한다.

환자 운반 방법	▲ 환자를 안고 후송하는 방법 ▲ 등에 업거나 손을 끼고 후송하는 방법 ▲ 가슴과 두 팔을 들고 후송하는 방법 ▲ 들 것 및 의자이용 방법, 3인 후송법 ▲ 들거나 끌어서 운반(매트리스, 모포 이용) ▲ 휠체어 또는 운반차 사용 후송법 ▲ 사다리에 묶어 환자 내리는 법(휠체어, 의자, 들 것 포함)

④ 고열, 유독가스 발생 시는 - 함부로 들어 가지 말고 창문 등을 부수어 공기를 소통     시켜야 한다.

⑤ 인명구조 확인 방법은 - 막다른 곳, 창문근처, 화장실, 계단입구 등에 중점을 둔다.

⑥ 구출한 환자는 - 응급조치 후 신속히 병원으로 후송하여야 한다.

⑦ 구조대원은 가급적 2인 1조로 활동 한다.

6. 교통통제 요령

① 소방차가 달려오면 - 모든 차량과 보행인을 통로 한쪽으로 유도하여 소방차의 소통     을 원활하게 하여야 한다.

② 좁은 골목길에서는 - 모든 차량은 통행금지 또는 우회 진행토록 하여야 한다.