□ 장위4구역 환경보전방안검토서 검토 의견

< 태양광 >

○ 벽면에 설치하는 BIPV는 건축물 외관과 조화될 수 있는 제품으로 설치

- 국내 BIPV 설치 사례

빛 투과형(박막형) BIPV (중구 소재 호텔)	모듈 표면 색상 단일색 처리 (서울 월계중학교)

○ 옥상에 설치하는 PV도 곡선 모양, 분할 설치 등 디자인을 고려하여 설계 반영 요함.

< 지열 >

○ 준공 후 운영 중 유출수가 상시 발생할 것으로 예측되므로, 지열에 활용 할 수 있는 방안 검토

- (예시) 유출수 집수정과 지열 히트펌프를 연결해, 지중열교환 지점과 같이 이용할 수 있는 보조 열원으로 이용 등

< 사후환경영향조사 결과 통보 >

○ 온실가스 분야 사후환경영향조사 중 지역 에너지 계획 관련 자료작성 및 정책자료에 활용하기 위해, 준공 후 조사 시 마다 지역 에너지관련 통계·현황 관련 부서(시청 녹색에너지과, 구청 환경과 등 에너지관련 부서)로 조사결과 통보 협조