◯ 장지1교 개략공사비

구분		주요결함 및 손상내용	보수방안	보수 물량	단위	단가(원)	개략공사비 (원)	비고
바닥판		균열(cw=0.3㎜미만)	표면처리	0.60	㎡	26,440	15,864	③
		긁힘	표면처리	0.26	㎡	26,440	6,980	③
		누수 및 백태	주입보수	0.05	m	63,103	3,029	②
		누수흔적(녹물)	표면처리	13.44	㎡	26,440	355,354	③
		망상균열	표면처리	9.24	㎡	26,440	244,306	③
		박리	표면처리	0.48	㎡	26,440	12,691	③
		백태	표면처리	2.40	㎡	26,440	63,456	③
		배수구 주변 백태	표면처리	0.30	㎡	26,440	7,932	③
		유도배수관 주변 박리	표면처리	2.88	㎡	26,440	76,147	③
		유도배수관 주변 백태	표면처리	1.08	㎡	26,440	28,555	③
		시공이음부 주변 백태	표면처리	1.56	㎡	26,440	41,246	③
하부구조	교대	균열(cw=0.3㎜미만)	표면처리	16.98	㎡	26,440	448,951	③
		망상균열	표면처리	1.63	㎡	26,440	43,150	③
		백태	표면처리	0.01	㎡	26,440	317	③
		들뜸	단면보수	1.01	㎡	81,231	81,881	③
		누수흔적	표면처리	1.90	㎡	26,440	50,130	③
		보수재 박리	표면처리	3.62	㎡	26,440	95,819	③
	교각	망상균열	표면처리	1.68	㎡	26,440	44,419	③
		누수흔적	표면처리	2.40	㎡	26,440	63,456	③
		들뜸	단면보수	3.79	㎡	81,231	308,028	③
		재료분리	표면처리	0.19	㎡	26,440	5,076	③
		파손	단면보수	0.36	㎡	81,231	29,243	③

구분	주요결함 및 손상내용	보수방안	보수 물량	단위	단가(원)	개략공사비 (원)	비고
날개벽	망상균열	표면처리	9.00	㎡	26,440	237,960	③
	박리	단면보수	0.94	㎡	81,231	76.032	③
배수시설	배수구 막힘	청소 및 천공	1	m	180,000	180,000	①
	유도배수관 미설치	재설치	1	m	170,000	170,000	③
	배수관 길이 부족	재설치	1	m	91,000	91,000	①
유지보수			1순위		271,000
			2순위		3,029
			3순위		1,654,463
합 계					1,928,492
잡비(50%)					964,246
총 계					2,892,738