[붙임1]

주체육관 행사시스템  점검결과서

점검대상	점검순서	점검내용(방법)	점검결과
① 공조설비	난방기 가동	실온 체크
② 투광등	점등 → 암전 → 점등	점등상태 및 복귀시간 체크
③ 수납식의자	수납 → 인출 → 수납	정상작동 상태 확인(3면)
④ 바텐 하강	하강 → 상승 → 하강	작동상태 확인(시험추 설치)
⑤ 영상설비	전광판, 스피커 가동	관람석 구역별 시청각테스트
⑥ 음향설비
⑦ 환기시설	유도휀 가동 → 프로젝트창 개방 → 유도휀 정지 → 프로젝트창 폐쇄	정상작동 상태 확인
⑧ 소방설비	가상화재 시연	소방설비 가동상태 확인

	점 검 일 : 2015. 1. 13 (화)
	점검기관 :
	점 검 자 :

[붙임2]

주체육관 관람시설 및 후로링 점검결과서

점검대상	점검내용	점검방법	점검결과	비고
안내사인	안내방법 적정성	좌석 및 각실 방향 오류 여부		유도등 병행 점검
	안내문 적정성	안내문안 내 오탈자 포함 여부
관람석	파손, 조립상태	육안 및 접철상태 점검
	사석 여부	착석하여 모의시험
	좌석번호 오류	번호오류 여부 점검
위생설비	급배수	세면기 수전 작동 등		자동문 및 큐비클 동작 점검 병행
	대소변기	밸브 동작
후로링	체육활동 이용환경	참여자 의견청취

	점 검 일 : 2015. 1. 13 (화)
	점검기관 :
	점 검 자 :