어린이놀이시설 안전점검 항목

❍ 점검대상 : 장충유아숲체험장

❍ 점검기간 : 2019. 11.27.

❍ 점 검 자 : 녹지6급 이형우

구 분	점 검 항 목	점검결과	비고
부대 시설	울타리, 의자, 가로등의 고장 또는 파손	양호
	화장실의 파손 및 청결	〃
	식수대, 쓰레기 처리대의 파손 및 청결	〃
	놀이터 표지판의 파손 및 내용물 지워짐	〃
놀이터공통사항	모든 놀이기구 및 시설의 낙후, 휘어짐	양호
	움직임이 많은 영역에 밧줄이나 전선의 늘어짐	〃
	놀이터 내 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질 존재	〃
	유실 모래의 보충 및 굳은 모래 부수기	〃
	놀이터의 배수, 쓰레기 및 입구 주차 상태	〃
	기둥의 고정 및 조임 장치의 조임 상태	〃
	기구 및 시설의 베어링의 윤활	〃
	기구 및 시설의 도장상태	〃
정글짐 ․ 건너는 기구	파이프가 휘어짐	양호
	하강지역의 모래 높이 및 량의 적정성	〃
	금속부분의 녹슴	〃
	금이 간 곳의 존재	〃
	페인트 칠이 벗겨짐	〃
	돌출부나 거칠음	〃
	볼트나 너트 등의 풀림	〃
오르는 기구	그물망(체인, 타이어) 사이의 연결 부위 고정성	양호
	손잡이(파이프, 체인, 타이어)의 파손(갈라짐, 휘어짐, 엉킴, 벗겨짐)	〃
	지지대가 느슨해져 있는 지 여부	〃
	하강지역의 모래 높이 및 량의 적정성	〃
	신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	〃
	금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	〃
	금이 간 곳의 존재	〃
	페인트 칠이 벗겨짐	〃
	돌출부나 거칠음	〃
	볼트나 너트 등의 풀림	〃